# PIEGATURA DELLA CARTA IN USCITA

## Panoramica

Le copie possono essere piegate e inviate al vassoio di uscita.

Tipi di piegatura | Carta utilizzabile | Superficie stampata | Lato rilegatura | Immagine di piegatura
--- | --- | --- | --- | ---
Piega a Z | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R | Interna | Rilegatura a destra |
Piega lettera | A4R, 8-1/2" × 11"R | Interna | Rilegatura a destra |
Interna | Rilegatura a sinistra |
Esterna | Rilegatura a destra |
Esterna | Rilegatura a sinistra |
Piega a fisarmonica | A4R, 8-1/2" × 11"R | - | Rilegatura a destra |
- | Rilegatura a sinistra |
Piega doppia | A4R, 8-1/2" × 11"R | Interna | Rilegatura a destra |
Interna | Rilegatura a sinistra |
Esterna | Rilegatura a destra |
Esterna | Rilegatura a sinistra |
Piegatura a metà | A4R, 8-1/2" × 11"R | Interna | Rilegatura a destra |
Esterna | Rilegatura a sinistra |
Piega a sella | Finitore con cucitrice (pinzatura da 50 fogli): A3, B4, A4R, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K Finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli): A3, B4, A4R, SRA3, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14"/8, 1/2" × 11"R, 8K | Interna | Rilegatura a destra |
Esterna | Rilegatura a sinistra |

I tipi di piegatura possono essere visualizzati nella sezione "VISUALIZZAZIONE DELL'ANTEPRIMA DELLA COPIA".

- Per usare l'opzione Piega a sella è necessario un finitore con cucitrice.
- È possibile usare un'unità di piegatura per eseguire piegature a Z, a C (lettera), a fisarmonica, doppie e singole.
- Non è possibile utilizzare supporti speciali quali lucidi e carta a rubrica.
- La funzione di piegatura della carta non può essere utilizzata insieme alla funzione di pinzatura o foratura. Può tuttavia essere utilizzata con queste funzioni se il formato di carta per la piega a Z è impostato su A3, B4 o 11" × 17".
- Se la stampa su 2 facciate è disabilitata nella modalità di impostazione, la funzione di piegatura non è disponibile.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Uscita]

2. #### Toccare la scheda [Piegatura•Forare] e toccare il tasto relativo al tipo di piegatura desiderato

   ###### Per annullare la funzione di piegatura della carta:

   Toccare nuovamente il tasto di piegatura selezionato.

3. #### Toccare il tasto [Dettagli]

   Per informazioni sul metodo di impostazione, vedere "Tipo di dettagli per ogni tipo di piegatura".
   Al termine della procedura di impostazione toccare .

### Tipo di dettagli per ogni tipo di piegatura

Piega a sella
Specificare i valori di "Stampa facciata" e "Piega multistrato".

- La funzione "Piega multistrato" è disponibile se nella macchina è installato un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli).
- La funzione Piega multistrato consente di piegare cinque fogli alla volta . Ad esempio, se un originale è costituito da 12 fogli di carta comune in formato A4, questi vengono piegati tre volte in totale: 5 fogli + 5 fogli + 2 fogli.
  Con alcuni tipi di carta, tuttavia, il numero di fogli piegati in ogni set viene ridotto. Ad esempio, la carta pesante viene piegata tre fogli per volta.

Piega a Z
Specificare il formato carta per la piegatura a Z.

Piega lett.
Specificare i valori di "Stampa facciata" e "Direzione aperta".

A fisarm.
Specificare "Direzione aperta".

Piega doppia
Specificare i valori di "Stampa facciata" e "Direzione aperta".

Piega sing.
Specificare "Stampa facciata".

Torna all'inizio