# IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI

Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di fax di destinazione.

## Funzionamento

1. #### Toccare i tasti numerici per immettere il numero di fax di destinazione.

   Se si desidera specificare più indirizzi, toccare e immettere il numero dell'indirizzo successivo.
   In caso di immissione di un numero errato: Toccare il tasto [C] per cancellare il numero, quindi immettere quello corretto.

   ###### Per inserire una pausa tra le cifre del numero:

   Inserire una pausa dopo il numero utilizzato per uscire da un PBX (ad esempio, dopo lo "0") o dopo il prefisso internazionale quando si chiama un numero estero.
   Al momento dell'immissione del numero di fax di destinazione, tra i tasti numerici viene visualizzato il tasto [Pausa].
   Toccare il tasto [Pausa] per inserire un trattino (-).

   ###### Se si desidera annullare temporaneamente le impostazioni PBX* durante l'invio di un fax:

   Toccare il tasto [R] prima di immettere un numero di fax.
   * Questa funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.
   Per impostare la durata della pausa:
   In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di default] → [Impostazione Tempo Pausa].

Torna all'inizio