# IMPOSTAZIONE INVIO IMMAGINI > IMPOSTAZIONE FAX

## "Scheda "Impostazioni di default"

Questa scheda consente di configurare le impostazioni predefinite per le funzioni fax.

##### Impostazione Modo Chiamata

Questa impostazione può essere attivata solo in Canada e Taiwan.
Selezionare il tipo di linea dall'elenco.

##### Selezione automatica

Selezionando questa opzione dopo che la linea si è connessa, la macchina rileva automaticamente se la linea è a impulsi o a toni.

###### Attivazione automatica stampa

Quando il pulsante [Accensione] è sulla posizione "Off" (ma l'interruttore dell'alimentazione principale è sulla posizione "") e viene ricevuto un Fax, questa funzione attiva la macchina e stampa il fax.
Quando questa funzione è disabilitata, i fax ricevuti non vengono stampati fino a quando il pulsante [Accensione] non viene posizionato su "On".

###### Impostazione Tempo Pausa

Cambia la durata delle pause inserite nei numeri di fax.
Se si immette un trattino (-) durante la composizione o la memorizzazione di un numero di fax, viene inserita una pausa di 2 secondi.
La durata può essere impostata tra 1 e 15 secondi, con incrementi di 1 secondo.
* In Sud Africa, l'impostazione normale è di 4 secondi.

###### MOD. CONFERMA DEST. FAX

Questa impostazione specifica se visualizzare un messaggio di verifica di destinazione quando si invia un fax, per evitare una trasmissione accidentale alla destinazione non corretta.

###### Impostazioni altoparlante

Usare queste impostazioni per impostare il suono dell'altoparlante per le impostazioni Altoparlante, Volume Suoneria, Monitor Della Linea, Segnale di Ricezione Fax Completa, Segnale di Trasmissione Fax Completata e Comunicazione Fax Segnale di errore. Per il Segnale di Ricezione Fax Completa, il Segnale di Trasmissione Fax Completata e la Comunicazione Fax Segnale di errore, oltre al volume è possibile selezionare il Modello di tonalità e l'Impostazione tempo Suono trasmissione completa.
È possibile selezionare il modello e il volume del tono scelto con il tasto [Contrass. Su impost. suoni].

###### Contrass. su impost. suoni

Verifica il modello e il volume del tono selezionato.

###### Impostazione Numero Ricezione Remoto

Per impostare la macchina sulla modalità di ricezione fax, è possibile immettere un numero a due cifre dal telefono interno collegato e toccare il tasto [*]. Questo numero a due cifre è chiamato Numero Ricezione Remoto ed è compreso tra 0 e 9.

###### Stampa originale su rapporto transazione

Quando viene stampato un rapporto di transazione, questa funzione è utilizzata per stampare sul rapporto di transazione parte della prima pagina dell'originale trasmesso. Selezionare una delle impostazioni seguenti.

- Stampa Intero Report
- Stampa Solo Report Errori
- Nessun Report Stampato

Questa impostazione non è valida se la successiva opzione "Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni" è impostata su "Nessun Report Stampato".

###### Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni

Consente di scegliere se un report di transazione verrà stampato o meno, e, nel caso in cui venga stampato, di scegliere le condizioni di stampa. Selezionare le impostazioni utilizzate per l'invio e la ricezione di fax tra le opzioni seguenti.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Invio Singoli | Stampa Intero Report Stampa Solo Report Errori Nessun Report Stampato
Broadcast | Stampa Intero Report Stampa Solo Report Errori Nessun Report Stampato
Ricezione | Stampa Intero Report Stampa Solo Report Errori Nessun Report Stampato
Ricezione riservata | Stampa Pagina Avvisi Nessun Report Stampato

Quando viene stampato un rapporto di transazione, questa funzione è utilizzata per stampare sul rapporto di transazione parte della prima pagina dell'originale trasmesso. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa originale su rapporto transazione".
Quando è impostata la stampa del report di transazione per "Ricezione", non verrà stampato un report per la ricezione da un numero specificato come indesiderato in "Impostazione numeri consentiti/rifiutati".

###### Impostazione Selezione Stampa Report Attività

Questa funzione consente di stampare a intervalli regolari il Rapporto Attività Invio Immagine presente nella memoria della macchina.
È possibile configurare il Rapporto Attività Invio Immagine in modo che venga stampato ogni volta che vengono raggiunte 200 transazioni oppure a un'ora prestabilita (solo una volta al giorno). Le impostazioni possono essere abilitate simultaneamente.

- Se si seleziona solo l'impostazione [Stampa ogni giorno all'ora indicata] e il numero di transazioni registrate supera le 200 prima dell'ora indicata, ogni nuova transazione cancellerà la transazione più vecchia (che non verrà stampata).
- Se necessario, è possibile stampare il Rapporto Di Transazione manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere "STAMPA ELENCO (AMMINISTRATORE)".

###### ECM

Le condizioni della linea a volte possono disturbare un'immagine fax trasmessa. Quando viene attivata l'opzione ECM (Error Correction Mode, modalità correzione errori), le pagine disturbate vengono automaticamente ritrasmesse.
Se l'altra macchina supporta Super G3, la funzione ECM si attiverà indipendentemente da questa impostazione.

###### Rete abbonamento digitale

Quando è selezionato, impostare il livello di trasmissione per la connessione di una rete abbonamento digitale su 15 dBm o meno.

###### Rilevazione Suono Distintivo

Questa impostazione può essere attivata solo in Canada, Australia, Nuova Zelanda e Hong Kong.
Se alla linea telefonica in uso sono stati assegnati più numeri di telefono, è possibile identificare il numero chiamato in base al tipo di suoneria. È possibile impostare un numero per le chiamate vocali e un altro numero per i fax, in modo da sapere sempre quale tipo di chiamata si sta ricevendo in base al tipo di suoneria. È inoltre possibile impostare la macchina per la ricezione automatica dei fax quando il numero del fax viene chiamato. A tale scopo è necessario impostare il tipo di suoneria che corrisponde al numero di fax. In Canada sono disponibili sei opzioni.

###### Impostazione PBX

Questa impostazione può essere attivata solo in Francia e Germania. Quando si utilizza la macchina con un PBX, è possibile impostare il PBX in modo che la macchina si colleghi automaticamente alla linea esterna. Quando l'impostazione PBX è abilitata, il tasto [R] viene visualizzato nella schermata di base. Toccando questo tasto, l'impostazione PBX viene temporaneamente annullata.
Se il PBX utilizza il metodo Flash per collegarsi alla linea esterna, selezionare l'opzione [Flash]. Se invece utilizza un numero ID, specificare il numero ID.
Selezionare un numero per la prima cifra, quindi un numero o un trattino "-" per la seconda e la terza cifra.

## "Scheda "Impostazioni di invio"

È possibile configurare le impostazioni per la trasmissione fax.

###### Impostazione Invio Riduzione Automatica

Questa impostazione consente di ridurre automaticamente il formato dei fax trasmessi per adeguarlo al formato della carta nella macchina ricevente.
Se l'impostazione è disabilitata, i fax verranno inviati nel formato reale. In tal caso, poiché il formato non viene regolato per corrispondere al formato della carta per stampa, parte del fax ricevuto potrebbe essere tagliata.

###### Impostazione Invio Rotazione

Quando si trasmette un'immagine in uno dei seguenti formati, questa funzione ruota l'immagine in senso antiorario di 90 gradi. (L'impostazione può essere configurata separatamente per ciascun formato.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2"R, 16K
I formati di immagine A4R e 8-1/2" × 11"R non vengono ruotati.

###### Invio Rapido

Quando questa impostazione è abilitata, la macchina inizia a inviare il fax non appena la prima pagina viene digitalizzata.
Se questa impostazione viene disabilitata, la trasmissione non inizia fino al termine della scansione di tutte le pagine.

###### Stampa numero pagina in destinatario

Quando l'immagine trasmessa è stampata dalla macchina ricevente, è possibile inserire il numero di pagina nella parte superiore di ogni pagina stampata.

###### Cambio mittente/nome destinazione

Consente di cambiare il nome di destinazione e il numero di fax del mittente, se necessario.

###### Impostazione Posizione Stampa Data/Proprio Numero

Questa impostazione determina la posizione della data e dei dati del mittente stampate nella parte superiore dei fax dalla macchina ricevente. Per stampare i dati all'esterno dell'immagine del documento trasmesso, toccare il tasto [Esterno immagine originale]. Per stampare i dati all'interno dell'immagine del documento trasmesso, premere il tasto [Interno immagine originale].
Per ulteriori informazioni sulla posizione di stampa, vedere "AGGIUNTA DEI PROPRI DATI MITTENTE AI FAX ".

###### Richiama in caso di linea occupata

Questa funzione consente di impostare il numero di tentativi di richiamata e l'intervallo fra gli stessi quando risulta impossibile eseguire una trasmissione perché la linea è occupata o per altri motivi.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Numero di tentativi di richiamata se la linea è occupata | Questa impostazione consente di specificare se effettuare tentativi di richiamata in caso di linea occupata. Quando si effettua la richiamata, è possibile impostare il numero di tentativi. È possibile selezionare un numero compreso tra 1 e 15.
Intervallo di attesa tra i tentativi di richiamata (min.) se la linea è occupata | È possibile impostare l'intervallo tra i tentativi di richiamata. È possibile selezionare un numero di minuti compreso tra 1 e 15

Tabella delle differenze tra i paesi

| Numero di tentativi di richiamata | Intervallo tra i tentativi
--- | --- | ---
Regno Unito, Francia, Germania, Svezia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Sud Africa, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Grecia, Russia | Da 1 a 10 (impostazione predefinita: 2) | qualsiasi numero compreso tra 1 e 15 (impostazione predefinita: 3)
Canada | Da 1 a 14 (impostazione predefinita: 2)
Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Thailandia, Malaysia, India, Filippine | Da 1 a 9 (impostazione predefinita: 2)
Hong Kong | Da 1 a 3 (impostazione predefinita: 2)
Taiwan | Da 1 a 15 (impostazione predefinita: 2)
Indonesia | Da 1 a 5 (impostazione predefinita: 2) | qualsiasi numero compreso tra 4 e 15 (impostazione predefinita: 4)

Durante la trasmissione diretta, non si verificano richiamate anche se impostate.

###### Richiama in caso di errore di comunicazione

Determina il numero di tentativi di richiamata automatica se una trasmissione fax non viene completata a causa di un errore di comunicazione.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Numero di tentativi di richiamata in caso di errore | Questa impostazione specifica se viene eseguita la richiamata quando si verifica un errore di comunicazione. Quando si effettua la richiamata, è possibile impostare il numero di tentativi. È possibile selezionare un numero compreso tra 1 e 15.
Intervallo di attesa tra i tentativi di richiamata (min.) in caso di errore | È possibile impostare l'intervallo tra i tentativi di richiamata. È possibile selezionare un numero di minuti compreso tra 1 e 15

Tabella delle differenze tra i paesi

| Numero di tentativi di richiamata | Intervallo tra i tentativi
--- | --- | ---
Regno Unito, Francia, Germania, Svezia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Sud Africa, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Grecia, Russia | Da 1 a 5 (impostazione predefinita: 1) | qualsiasi numero di minuti da 1 a 15 (impostazione predefinita: 1W)
Australia, Nuova Zelanda, Canada | 1 tentativo | qualsiasi numero compreso tra 1 e 15 (impostazione predefinita: 3)
Singapore, Thailandia, Malaysia, India, Filippine | Da 1 a 9 (impostazione predefinita: 2) | qualsiasi numero compreso tra 1 e 15 (impostazione predefinita: 1)
Hong Kong | Da 1 a 3 (impostazione predefinita: 2)
Taiwan | Da 1 a 15 (impostazione predefinita: 2)
Indonesia | Da 1 a 5 (impostazione predefinita: 2) | qualsiasi numero compreso tra 4 e 15 (impostazione predefinita: 4)

Durante la trasmissione diretta, non si verificano richiamate anche se impostate.

###### Disabilita trasmissione fax

Disabilita il broadcast fax.

## "Scheda "Impostazioni di ricezione"

Questa scheda consente di configurare le impostazioni per la ricezione di fax.

###### Numero chiamate in ricezione automatica

Consente di impostare un numero di squilli da riprodurre (da 0 a 15 volte) finché non viene avviata la ricezione automatica del fax.
Tabella delle differenze tra i paesi

| Numero di squilli
--- | ---
Regno Unito, Francia, Germania, Svezia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Thailandia, Hong Kong, Arabia Saudita, Sud Africa, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Grecia, Russia, Filippine, Indonesia | Da 0 a 9
Australia, Nuova Zelanda | Da 2 a 4
Singapore | Da 0 a 3
Malaysia, India, Canada, Taiwan | Da 0 a 15

Se si seleziona "0" per il numero di squilli, la macchina risponderà immediatamente e avvierà la ricezione di un fax senza squillare in modalità di ricezione automatica.

###### Commutazione da ricevimento manuale ad automatico

Questa impostazione può essere attivata solo in Francia.
Quando si riceve un fax in modalità di ricezione manuale, la macchina passa automaticamente alla modalità di ricezione automatica. Il numero di squilli prima di passare alla ricezione automatica può essere impostato su un numero qualsiasi compreso tra 1 e 9.

###### Commutazione da ricevimento manuale ad automatico

Imposta automaticamente la linea telefonica sulla modalità di ricezione automatica quando un fax in arrivo viene ricevuto in modalità di ricezione manuale. Consente di impostare il numero di squilli (da 1 a 32 volte) prima che la linea venga impostata sulla modalità di ricezione automatica.

###### Impostazione Ricezione Fronte Retro

Questa impostazione viene usata per stampare i fax ricevuti su entrambi i lati del foglio.
Quando questa impostazione è abilitata e si riceve un fax di 2 o più pagine (le pagine devono essere di identico formato), queste vengono stampate su entrambe le facciate del foglio.

###### Impostazione riduzione ricezione automatica

Quando si riceve un fax che include informazioni stampate quali il nome e l'indirizzo del mittente, l'immagine ricevuta risulta leggermente più grande del formato standard. Questa impostazione viene utilizzata per ridurre automaticamente l'immagine in modo che si adatti al formato standard.

- Se l'impostazione Riduzione Ricezione Automatica è disabilitata, i bordi dell'immagine al di fuori del formato standard risulteranno tagliati. Tuttavia, l'immagine sarà più chiara perché verrà stampata nello stesso formato dell'originale.
- I formati standard sono A4 e B5 (8-1/2" × 11" and 8-1/2" × 5-1/2").

###### Impostazione Stile Stampa

Questa funzione determina la condizione di selezione della carta nel momento in cui si stampano i documenti ricevuti. Selezionare una delle tre condizioni seguenti.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Stampa in formato attuale (senza divisione) | L'immagine del fax ricevuto viene stampata in formato reale senza che venga suddivisa in più fogli di carta. Se non è caricata carta dello stesso formato o di formato maggiore, il fax verrà ricevuto in memoria e non verrà stampato fino a quando non verrà caricata carta di formato adeguato. Tuttavia, se il fax ricevuto è in formato superiore a 11" × 17" (A3), verrà automaticamente suddiviso in più fogli di carta.
Intervallo di attesa tra i tentativi di richiamata (min.) in caso di errore | Ogni immagine ricevuta viene stampata nel formato reale. Se necessario, l'immagine viene suddivisa in più fogli.
Intervallo di attesa tra i tentativi di richiamata (min.) in caso di errore | Ogni immagine ricevuta viene stampata nel formato reale, se possibile. Se non fosse possibile, l'immagine viene ridotta automaticamente prima di essere stampata.

###### Impostazione numero telefonico per inoltro dati

Quando un problema impedisce alla macchina di stampare un fax ricevuto, il fax ricevuto può essere inoltrato a un'altra macchina. Questa funzione consente di programmare il numero di fax dell'apparecchio di destinazione. È possibile programmare un solo numero di fax di inoltro (max. 64 cifre).
Per inserire una pausa tra le cifre del numero, toccare il tasto [-].
Se si desidera specificare una casella di memoria F-code riservata sulla macchina di destinazione, toccare il tasto [/] dopo aver immesso il numero di fax e immettere il codice F-code (indirizzo secondario e codice di accesso).

###### Stampa RX ridotta form.lettera

Questo programma non è disponibile in Canada e nelle Filippine.
Quando si riceve un fax in formato Lettera (8-1/2" x 11"), questa funzione riduce il fax al formato A4.
Quando questa impostazione è abilitata, anche i fax in formato A4 vengono ridotti.

###### Stampa data e ora di ricezione

Abilitare questa impostazione per stampare la data e l'ora di ricezione.
Selezionare [Nell'immagine ricevuta] oppure [Fuori da immagine ricevuta] per la posizione in cui stampare la data e l'ora.
Quando è selezionata l'opzione [Nell'immagine ricevuta], la data e l'ora di ricezione vengono stampate sull'immagine ricevuta.
Quando è selezionata l'opzione [Fuori da immagine ricevuta], l'immagine ricevuta viene ridotta e la data e l'ora di ricezione vengono stampate nell'area bianca che ne risulta.
Non è possibile selezionare [Fuori da immagine ricevuta] per l'impostazione di stampa della data e dell'ora di ricezione se non è abilitata l'opzione "Impostazione riduzione ricezione automatica".

###### A3 ricezione ridotta

Questo programma può essere attivato solo in Canada e Filippine.
Questo programma può essere attivato solo in Canada e Filippine.
Quando si riceve un fax in formato A3, questa funzione riduce il fax al formato registro (11" × 17").
Quando questa impostazione è abilitata, anche i fax in formato registro (11" × 17") vengono ridotti.

###### Impostazioni Fax di output

Tali impostazioni vengono utilizzate per selezionare il numero di copie e il vassoio di uscita per i fax ricevuti. Il display varierà a seconda dei dispositivi installati (finitore/finitore a sella o finitore (pinzatura da 50 fogli)/finitore a sella (pinzatura da 100 fogli).

Elemento | Descrizione
--- | ---
Vassoio uscita | Selezionare il vassoio di uscita per i fax ricevuti.
Numero di stampe | Impostare il numero di copie di fax ricevuti che vengono stampati selezionando un valore compreso tra 1 e 99.
Impostazioni di pinzatura | Selezionare la posizione in cui pinzare i fax ricevuti.
Formato carta | Selezionare la carta utilizzata per la stampa dei fax ricevuti.

L'impostazione in [Formato carta] viene applicata solo quando è selezionato un vassoio diverso da quello centrale, dal vassoio finitore intermedio e da quello destro e [Stampa fascicoli] e [Pinzatura] in "Ricezione/Invio Dati Fax - Impostazione Fax" sono impostati su .

###### Impost. Dimensione Piegatura

Imposta la dimensione per la piegatura (Piega a Z).

### Impostazione numeri consentiti/rifiutati

Utilizzare questa impostazione per specificare se consentire o rifiutare la ricezione da un numero memorizzato.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Rifiuta Ricezione | Consente di rifiutare la ricezione dal numero memorizzato.
Consenti Ricezione | Consente di accettare la ricezione dal numero memorizzato.
Tutto Non Valido | Anche se i numeri sono stati memorizzati, vengono ignorati e viene consentita la ricezione da tutti i numeri.
Rifiuta chiamate anonime | Rifiuta una chiamata se il chiamante ha bloccato l'invio di informazioni relative all'identificazione del chiamante.
Aggiungi Nuovo | Aggiunge un nuovo indirizzo o dominio (massimo 50) dal quale rifiutare o consentire la ricezione. Immettere il numero (massimo 20 cifre) e toccare il tasto [Memorizzare].
Elenco numeri di registrazione | È possibile visualizzare un elenco dei numeri memorizzati. Se viene selezionato un numero da questa schermata, verrà eliminato dall'elenco.

Quando non sono memorizzati indirizzi indesiderati, è possibile selezionare solo il tasto [Aggiungi Nuovo].

## "Scheda "Raccolta"

Le impostazioni seguenti sono per la raccolta memoria normale usando la casella pubblica.

##### Sicurezza raccolta

Quando viene usata la funzione di raccolta memoria, questa impostazione determina se verrà consentito a tutte le macchine di eseguire il polling sulla macchina in uso oppure se verrà consentito solo alle macchine memorizzate.

##### Aggiungi Nuovo

Se la funzione Impostazione Sicurezza Raccolta è abilitata, utilizzare questa impostazione per memorizzare (o cancellare) i numeri di fax delle macchine alle quali è consentito eseguire il polling nella macchina in uso. È possibile memorizzare fino a 10 numeri di fax di destinazione. Ciascun numero non deve superare le 20 cifre.

##### Elenco numeri codice accesso

Visualizza un elenco dei numeri di codice accesso che sono stati memorizzati. Selezionare un numero dall'elenco ed eliminarlo.
Si noti che queste impostazioni non sono applicabili alla raccolta memoria F-code.
Torna all'inizio