# SCANSIONE DI ORIGINALI DI FORMATI DIVERSI (ORIGINALI DI FORMATI VARI)

## Panoramica

È possibile eseguire contemporaneamente la scansione di originali di diversi formati utilizzando l'alimentatore automatico dei documenti, ad esempio con originali in formato B4 (8-1/2" x 14") misti a originali in formato A3 (11" x 17").
Durante la scansione, la macchina rileva automaticamente il formato di ciascun originale e utilizza la carta adatta a tale formato.
Questa funzione può essere utilizzata solo con le combinazioni di formati degli originali indicate di seguito.

- A3 e B4, A3 e B5, B4 e A4, A4 e B5
- A4R e B5, B4 e A4R, B4 e A5, B5 e A5
- 11" x 17" e 8-1/2" x 14", 11" x 17" e 8-1/2" x 13", 11" x 17" e 5-1/2" x 8-1/2"

- Se è selezionata l'opzione Originali di formati vari, non è possibile specificare un formato di scansione dell'originale.
- Dopo la selezione del formato di scansione dell'originale non è possibile specificare Originali di formati vari.
- Non è possibile usare la funzione di rotazione se è abilitata la funzione Originali di formati vari.
- Questa funzione non è disponibile se [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Impostazione Rilevatore Formato Originale] è impostato su "AB-3" in modalità di impostazione (amministratore).

## Funzionamento

1. #### Posizionamento degli originali sull'alimentatore automatico dei documenti

   Inserire gli originali con tutti gli angoli allineati nell'angolo inferiore sinistro dell'alimentatore automatico dei documenti.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

2. #### Specificare la destinazione

   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMMISSIONE MANUALE DI UNA DESTINAZIONE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

3. #### Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Originali di formati vari].

   Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
   Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].

4. - Se è stata selezionata la modalità Internet fax, toccare il tasto [Originali di formati vari] nella parte sinistra della schermata iniziale.
   - In caso di originali di diversi formati, impostare l'opzione "Originale" su "Auto".

   ###### Per annullare l'impostazione relativa agli originali con formati diversi:

   Toccare il tasto [Originali di formati vari] per rimuovere il segno di spunta.

5. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
   Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviarla. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE". Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di questa funzione nella schermata di anteprima.

Torna all'inizio