# CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE

## Panoramica

Prima di inviare un fax controllare l'immagine in uscita tramite il pannello a sfioramento.
Se si tocca il tasto [Anteprima] prima di digitalizzare l'originale, è possibile controllare lo stato dall'immagine digitalizzata nella schermata di anteprima. Potendo regolare il formato e la risoluzione dell'immagine nella schermata di anteprima, sarà possibile inviare alla destinazione un originale di qualità migliore.

- UTILIZZO DELLA SCHERMATA DI ANTEPRIMA

###### Funzioni modificabili mentre è visualizzata l'anteprima di un'immagine

Le impostazioni e le funzioni che è possibile cambiare durante e dopo la scansione di un'immagine per l'anteprima sono le seguenti:
Dim. Invio, 2 Facciate (Opuscolo)/(Blocco), Risoluzione, Cancella, Timer, Selezione Proprio nome e Rapporto Di Transazione e Linea di invio

- A seconda delle dimensioni dei dati da trasmettere, parte dell'immagine di anteprima potrebbe non essere visualizzata nella schermata di anteprima sul pannello a sfioramento.
- Se per il formato dell'originale è impostato Form. Lun., la funzione di anteprima non è disponibile.

Torna all'inizio