# IMPOSTAZIONI DI OUTPUT

## Panoramica

Configurare le impostazioni di output per le copie usando i comandi Ordina, Gruppo, Offset, Pinzatura, Foratura o Piegatura. Inoltre, specificare la destinazione di output delle copie.

### Vassoio uscita

Specificare la destinazione delle copie.
Selezionare il vassoio di uscita da [Vassoio offset] e [Vassoio destro]. Se è installato un finitore (pinzatura da 100 fogli) o un finitore a sella (pinzatura da 100 fogli), è possibile selezionare il tasto [Vassoio offset], [Vassoio intermed.] oppure [Vassoio destro].
. Se non è installato un finitore o un finitore con cucitrice, è possibile selezionare il tasto [Vassoio Centrale] oppure [Vassoio destro].

- MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI USCITA

### Offset

Questa funzione consente l'uscita delle copie sfalsandone i singoli fascicoli. L'impostazione della casella di controllo su abilita la funzione di offset e l'impostazione su disabilita la funzione.
Questa funzione è disponibile solo se è installato il finitore o il finitore con cucitrice.
La selezione della funzione di pinzatura cancella automaticamente il segno di spunta su Offset.

### Ordina/Gruppo/Pinzatura

Selezionare il metodo di ordinamento durante la copia dell'originale digitalizzato.
"Ordina" consente di ordinare gli originali digitalizzati in fascicoli e di inviarli al vassoio di uscita. "Gruppo" consente di raggruppare gli originali digitalizzati in pagine e di inviarli al vassoio di uscita.
È possibile pinzare ogni serie di copie oppure è possibile piegare i fogli e pinzarli al centro.

- La funzione di pinzatura è disponibile solo se è installato il finitore o il finitore con cucitrice.
- La funzione di pinzatura a sella è disponibile solo se è installato il finitore con cucitrice.

- MODIFICA DEL METODO DI ORGANIZZAZIONE DELLE STAMPE
- PINZATURA DI OGNI FASCICOLO DI COPIE ORDINATE
- PINZATURA A SELLA PER LE COPIE ORDINATE

### Piega•Punzone

Le copie possono essere piegate o forate e inviate al vassoio di uscita.

- La funzione di piegatura è disponibile solo se è installato il finitore con cucitrice o l'unità di piegatura.
- La funzione di foratura è disponibile solo se è installato il modulo di foratura.

- PIEGATURA DELLA CARTA IN USCITA
- FORATURA DI COPIE

Torna all'inizio