# USO DI DUE MACCHINE PER ESEGUIRE COPIE IN PARALLELO (COPIA IN PAR.)

## Panoramica

Questa funzione suddivide un lavoro di copia in parti uguali su due macchine connesse in rete, per consentire la riduzione del tempo di copia. La funzone Copia in par. deve essere abilitata in [Impostazione della connessione parallela] in modalità di impostazione.

Macchina master e macchina slave
La macchina master è una macchina usata per eseguire la scansione di originali e la stampa di dati. La macchina slave è registrata nella macchina master e si limita a stampare dati senza eseguire scansioni di originali.

- Per utilizzare questa funzione è necessario connettere due macchine in rete. Non è consentito usare tre o più macchine per la copia in parallelo.
- Se la copia in parallelo viene abilitata mediante una funzione disponibile nella macchina master ma non in una macchina slave, verrà visualizzato un messaggio. Ad esempio, nel caso in cui un finitore con cucitrice sia installato nella macchina master ma non in una macchina slave.
  - La copia in parallelo viene abilitata quando si specificano copie senza pinzatura.
  - La copia in parallelo viene disabilitata quando si specificano copie con pinzatura.
- Se la macchina master o la macchina slave esaurisce la carta, terrà in sospeso il lavoro, che verrà invece continuato dalla macchina che dispone ancora di carta. Una volta aggiunta la carta, il lavoro verrà ripreso.
- Se sono state configurate le impostazioni di autenticazione dell'utente, la funzione di copia in parallelo potrebbe non essere abilitata, in base all'autenticazione specificata per la macchina master e slave.
  - La copia in parallelo viene abilitata quando l'autenticazione dell'utente è specificata nella macchina master.
  - La copia in parallelo viene disabilitata quando l'autenticazione dell'utente è specificata nella macchina slave ma non nella macchina master.

###### Per utilizzare la funzione di copia in parallelo:

In "Modalità di Impostazione (amministratore)" selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Impostazione della connessione parallel].

- È necessario registrare nella macchina master l'indirizzo IP della macchina slave. Per il numero di porta è consigliabile utilizzare l'impostazione iniziale (50001). Non modificare il numero di porta, a meno che non si verifichi un problema con questa impostazione. L'impostazione della connessione parallela deve essere configurata dall'amministratore di rete. In caso di scambio dei ruoli tra la macchina master e la macchina slave, configurare l'indirizzo IP della macchina master nella macchina slave. Per entrambe le macchine è possibile utilizzare lo stesso numero di porta.

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   Se si utilizza la lastra di esposizione per digitalizzare più pagine originali, cambiare l'originale e toccare il tasto [Scansione agg.].
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZONE

2. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Copia in par. ]

   Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].

   ###### Per annullare l'impostazione di copia in parallelo:

   Toccare il tasto [Copia in par.] per rimuovere il segno di spunta.

3. #### Toccare il tasto del display di copia per specificare il numero di copie.

   È possibile impostare fino a 9999 copie (serie). Le copie specificate vengono condivise tra la macchina master e la macchina slave. Se il numero di copie è dispari, la macchina master eseguirà più copie della macchina slave.

   ###### Se viene impostato un numero di copie non corretto:

   Toccare il tasto [C], quindi immettere il numero corretto.

4. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

5. #### Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia

   ###### Per annullare Copia in par.:

   Toccare il tasto [INTERROMPI] sia sulla macchina master che sulla macchina slave.

Torna all'inizio