# PARTE ESTERNA

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti all'esterno della macchina.
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

Gli indicatori presenti sul pannello di controllo possono variare a seconda del paese e della regione.
×
Alimentatore automatico dei documenti
Alimenta ed esegue scansioni di più originali automaticamente. Consente la scansione automatica e simultanea di entrambi i lati di originali a 2 facciate.
-ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
×
Sportello anteriore (superiore)
Aprire questo sportello per sostituire la cartuccia del toner o per rimuovere inceppamenti nell'unità passaggio carta.
×
Sportello anteriore (inferiore)
Aprire questo sportello per portare l'interruttore dell'alimentazione principale su "On" (acceso) o su "Off" (spiento) oppure per pulire il caricatore principale del tamburo fotoconduttore.
-ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA
- CARTUCCIA DEL TONER
- Pulizia dell'unità laser
×
Vassoio di uscita (vassoio centrale)*
I fogli stampati vengono raccolti in questo vassoio.
×
Pannello di controllo
In questo pannello si trovano il pulsante [ACCENSIONE], il pulsante/indicatore [Risparmio energetico], il pulsante/indicatore [Schermata iniziale], il pulsante di alimentazione principale, il lettore/scrittore IC card, la porta USB (tipo A) e il pannello a sfioramento. Usare il pannello a sfioramento per utilizzare ciascuna di queste funzioni.
-PANNELLO DI CONTROLLO
×
Vassoio destro*
Se necessario, è possibile inviare le stampe al vassoio destro.
L'invio delle stampe di fax ricevuti al vassoio destro consente di separarle dalle altre stampe.
×
Finitore (pinzatura da 50 fogli)*
Consente di pinzare e inviare all'uscita la carta.
-FINITORE (PINZATURA DA 50 FOGLI)
×
Finitore a sella (pinzatura da 50 fogli)*
Consente di pinzare e piegare la carta.
-FINITORE A SELLA (PINZATURA DA 50 FOGLI)
×
Modulo di foratura*
Consente di forare e inviare la carta all'uscita.
×
Connettore USB (tipo A)
Serve per collegare alla macchina un dispositivo USB (ad esempio, un dispositivo di archiviazione USB).
Per il cavo USB utilizzare un cavo schermato.
Supporta USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Tastiera
Utilizzarla in sostituzione della tastiera virtuale sul pannello a sfioramento. Quando non viene utilizzata, può essere riposta sotto il pannello di controllo.
-NOMI E FUNZIONI DEI TASTI DELLA TASTIERA VIRTUALE
×
Vassoio 1
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 1.200 fogli.
-VASSOIO 1/2
×
Vassoio 2
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 800 fogli.
-VASSOIO 1/2
×
Vassoio 3
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 500 fogli.
-VASSOIO 3/4
×
Vassoio 4
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 500 fogli.
-VASSOIO 3/4
×
Vassoio 5 (MX-LC12)*
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 3.500 fogli.
-VASSOIO AD ALTA CAPACITÀ
×
Vassoio 5 (MX-LCX3 N)*
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 3.000 fogli.
-VASSOIO AD ALTA CAPACITÀ
×
Vassoio bypass*
Utilizzare questo vassoio per alimentare la carta manualmente.
Quando si carica carta di formato superiore ad A4R o 8-1/2" × 11"R, estrarre la guida dell'estensione.
-VASSOIO BYPASS

×
Vassoi ad alta capacità*
In questi vassoi è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 2.500 fogli in ogni vassoio.
-VASSOI AD ALTA CAPACITÀ
×
Vassoio bypass*
Utilizzare questo vassoio per alimentare la carta manualmente.
Quando si carica carta di formato superiore ad A4R o 8-1/2" × 11"R, estrarre la guida dell'estensione.
×
Unità passaggio carta*
Consente di alimentare la carta nella macchina.
×
Unità di correzione arricciamento*
Consente di correggere le arricciature dei fogli stampati.
×
Inserter*
È possibile caricare copertine e inserti da inserire tra i fogli stampati.
Mediante la funzione di finitura manuale è possibile alimentare carta direttamente nel finitore o nel finitore con cucitrice, per pinzare, forare o piegare la carta.
×
Unità di piegatura*
Consente di piegare e inviare le stampe all'uscita.
×
Modulo di foratura*
Consente di perforare la carta.
×
Modulo di taglio*
Consente di tagliare l'eccesso di stampe con pinzatura a sella.
×
Finitore (pinzatura da 100 fogli)*
Consente di pinzare e inviare all'uscita la carta.
×
Finitore a sella (pinzatura da 100 fogli)*
Consente di pinzare e piegare la carta.
* Opzionale Torna all'inizio