# CREAZIONE DI UN OPUSCOLO(COPIA OPUSCOLO/CUCITRICE A SELLA)

## Panoramica

È possibile piegare a metà la carta stampata sul lato anteriore e posteriore del foglio per creare un opuscolo.
Quando è installato un finitore a sella, le copie vengono piegate automaticamente e inviate al vassoio di uscita se sono abilitate le funzioni di fascicolazione con pinzatura e cucitura a sella. Questa funzione consente di ottenere copie rilegate in formato opuscolo.

## Funzionamento

### Windows

1. #### Fare clic sulla scheda [Principale] e selezionare [Stile Libretto]

   Dal menu a discesa selezionare il metodo di stampa con cucitrice a sella.

   - Selezionando [Opuscolo affiancato] il formato carta specificato dall'applicazione per la stampa dei dati viene raddoppiato.
   - Selezionando [Opuscolo 2 su 1] il formato carta specificato dall'applicazione viene ridotto come per 2 su 1 e i dati vengono stampati senza modificare il formato della carta.
   - Se è selezionato [Opuscolo affiancato] o [Opuscolo 2 su 1], l'originale viene diviso e stampato per ogni numero massimo di fogli da pinzare con punti metallici anche se il numero di pagine totale supera questo numero. Dall'unione di serie pinzate con punti metallici si crea un libro.
   - Se è selezionato [Opuscolo a immagine intera], i dati vengono stampati con l'immagine intera. Passare al punto 2.

2. #### Se si seleziona [Opuscolo a immagine intera], fare clic sul pulsante [Impostazioni] per configurare le impostazioni dettagliate

   - In "Adatta alla pagina" specificare se ingrandire o ridurre il lato di stampa per pagina rispetto al formato della carta specificato nella scheda [Carta].
   - Selezionare il formato della carta per la stampa in "Formato carta in uscita".

3. #### Selezionare il "Lato rilegatura"

   Come lato per la rilegatura selezionare [Sinistra] o [Destra].
   Nel menu Pinzatura è disponibile l'opzione [2 punti] se è installato un finitore a sella.

### Macintosh

1. #### Selezionare [Caratteristiche stampante], quindi "Lato rilegatura".

   Nel menu Pinzatura è disponibile l'opzione [2 punti] se è installato un finitore a sella.

2. #### Selezionare [Opuscolo affiancato] o [Opuscolo 2 su 1].

Torna all'inizio