# RICEZIONE/INOLTRO DATI FAX - FUNZIONI FAX

## Ricevi/Inoltra Dati Fax

In questa sezione vengono descritte le impostazioni di ricezione e inoltro fax.

### Impostazioni Fax

Elemento | Descrizione
--- | ---
Impostazioni di ricezione | Impostare il metodo di ricezione fax. Ricezione Automatica: quando viene ricevuta una chiamata, la macchina squilla e la ricezione del fax inizia automaticamente. Ricezione Manuale: viene usata quando è collegato un apparecchio telefonico interno alla macchina. È possibile rispondere prima a una chiamata telefonica e poi ricevere un fax manualmente.
Stampa fascicoli | Specificare se stampare o meno due o più copie dei fax ricevuti. È possibile impostare il numero di copie mediante le "Impostazioni Fax di output."
Pinzatura | Specificare se eseguire la pinzatura. (solo quando è installato un finitore) È possibile impostare uno stile di rilegatura mediante le "Impostazioni Fax di output."
Piegatura | Specificare se piegare i fogli (solo quando è installata l'unità di piegatura).
Inoltro dati ricevuti | Quando la macchina non può stampare perché ha esaurito la carta o il toner, i fax ricevuti possono essere inoltrati a un'altra macchina fax memorizzata in precedenza.

- Se è abilitata l'opzione "Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti", verrà chiesto di inserire una password. Inserire la password corretta utilizzando i tasti numerici.
- Se alcune pagine di un fax da inoltrare sono già state stampate, verranno inoltrate solo quelle ancora da stampare.
- Un fax inoltrato viene convertito in un lavoro di trasmissione fax. Se la trasmissione non viene eseguita perché è stata annullata o perché si è verificato un errore, il fax verrà conservato in memoria finché non sarà possibile stamparlo.
- Tutti i fax ricevuti vengono inoltrati. Notare che i dati ricevuti memorizzati nella casella di memoria riservata F-code non vengono inoltrati.
- Per la registrazione del numero di destinazione, vedere "Impostazione numero telefonico per inoltro dati" in modalità di impostazione.

Se non sono presenti dati di inoltro o se la destinazione non è registrata, non verranno inoltrati dati.
Torna all'inizio