# INOLTRO DEI DATI RICEVUTI A UN INDIRIZZO DI RETE

## Panoramica

Se la macchina non riesce a stampare perché ha esaurito la carta o il toner, gli Internet fax ricevuti vengono inoltrati a un indirizzo Internet fax registrato in precedenza (inclusi gli indirizzi SMTP diretti).

- L'inoltro non è possibile se non sono stati ricevuti fax o se il numero di fax per l'inoltro non è programmato.
- Se alcune pagine di un fax da inoltrare sono già state stampate, verranno inoltrate solo quelle ancora da stampare.
- Se l'inoltro non è riuscito perché la trasmissione è stata annullata o si è verificato un errore di comunicazione, i fax da inoltrare ritorneranno alla coda di stampa della macchina.

###### Per memorizzare il destinatario:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Internet Fax] → [Impostazioni di ricezione] → [Impostazione indirizzo per inoltro dei dati].

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Impostazioni] nella schermata iniziale

2. #### Selezionare [Impostazioni di sistema] e toccare il tasto [Ricezione/Invio Dati Fax]

3. #### Toccare il tasto [Esegui] in "Inoltro dati ricevuti" di "Impostazioni Internet Fax" per avviare l'inoltro dei dati

   Se viene visualizzata una schermata di immissione della password, l'impostazione "Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti" è abilitata. Immettere la password utilizzando i tasti numerici per avviare l'inoltro.
   - STAMPA DI UN FAX PROTETTO DA PASSWORD (MEMORIZZAZIONE IMPOSTAZIONE PER STAMPA DATI RICEVUTI)

Torna all'inizio