# LIMITAZIONE DELL'ACCESSO ALLA RACCOLTA (IMPOSTAZIONE SICUREZZA RACCOLTA)

## Panoramica

Di seguito viene illustrata la funzionalità "Impostazione Sicurezza Raccolta", che applica limitazioni relative alle altre macchine che possono utilizzare la raccolta memoria.
Quando una macchina richiede una trasmissione fax, è possibile consentire a tale macchina di usare la raccolta memoria solo se il relativo numero di fax mittente programmato corrisponde a un numero di fax memorizzato nella propria macchina come numero codice lista chiamata.
Per utilizzare questa funzione, per prima cosa è necessario memorizzare i numeri codice lista chiamata (i numeri di fax mittente programmati sulle altre macchine) nella modalità di impostazione della macchina, quindi abilitare l'impostazione di sicurezza raccolta.
L'impostazione di sicurezza raccolta può essere abilitata per un massimo di 10 altre macchine.

###### Per impostare la sicurezza di raccolta:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Raccolta] → [Sicurezza Raccolta Fax].
Torna all'inizio