# IL FAX TRASMESSO VIENE RIDOTTO DALL'APPARECCHIO FAX RICEVENTE

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione].
Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il disco rigido o potrebbero andare perduti dati in corso di memorizzazione o di ricezione.

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
È stato impostato l'invio con rotazione? | Prima della trasmissione, abilitare "Impostazione Invio Rotazione". Se l'opzione [Impostazione Invio Rotazione] non è abilitata (l'immagine non viene ruotata), un originale con orientamento verticale potrebbe essere ridotto dall'apparecchio ricevente. Modalità di impostazione→[Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Invia Impostazioni] → [Impostazione Invio Rotazione] Se è abilitata l'opzione "Form.misti Originale" in Altri e viene inviato un originale con una larghezza diversa, la trasmissione con rotazione verrà disabilitata.

Torna all'inizio