# INVIO DI UN ELEVATO NUMERO DI PAGINE(PREPARAZ. LAVORO)

## Panoramica

Questa funzione consente di suddividere in più serie un originale con un numero di pagine elevato, eseguire la scansione di ogni serie tramite l'alimentatore automatico dei documenti e inviando le pagine in una singola trasmissione. È inoltre possibile trasmettere un fax anche posizionando gli originali sia nell'alimentatore automatico dei documenti che sul piano documenti. Usare questa funzione quando sono presenti più pagine originali che è possibile inserire contemporaneamente nell'alimentatore automatico dei documenti.
Quando si esegue la scansione di originali separati in gruppi, eseguire innanzitutto la scansione del gruppo che contiene la prima pagina. Le impostazioni selezionate per la prima serie possono essere utilizzate per tutte le serie restanti.
Questa funzione non è disponibile per Invio Rapido, trasmissione manuale, TX diretta o trasmissione mediante altoparlante.

- È possibile acquisire fino a 999 pagine. Si noti che quando la memoria è in uso per altri lavori, il numero delle pagine che è possibile digitalizzare risulta inferiore.
- Se la memoria si riempie durante la scansione, viene visualizzato un apposito messaggio e la trasmissione viene annullata.
- Le impostazioni di scansione possono essere modificate per ogni serie di originali.

## Funzionamento

Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti.
Più originali possono essere inseriti nel vassoio dell'alimentatore di documenti. La pila degli originali non deve superare la linea dell'indicatore nel vassoio.
Gli originali possono essere collocati anche sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

Inserire il numero di fax di destinazione.

- IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO
- TRASMISSIONE TRAMITE SELEZIONE A CATENA

Toccare il tasto [Preparaz. Lavoro].
Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
Lavoro:
Toccare il tasto [Preparaz. Lavoro] per rimuovere il segno di spunta.
Toccare il tasto [Start] per eseguire la scansione della prima serie.
Toccare il tasto [Anteprima] per controllare l'anteprima di un'immagine prima di inviare un fax. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE".
Collocare la serie successiva di originali e toccare il tasto [Scansione agg.].
Impostare la casella di controllo [Modifica impostaz. originale seguente] sul pannello operativo su prima di toccare il tasto [Scansione agg.] secondo necessità, quindi modificare le impostazioni di scansione o invio dell'originale successivo.
Per annullare la scansione dell'originale:
toccare il tasto [Annulla Scansione].
Toccare il tasto [Inizio invio].

- Se non viene eseguita alcuna operazione per un minuto dopo la visualizzazione della schermata di conferma, la scansione termina automaticamente e la trasmissione viene prenotata.
- È possibile toccare il tasto [Cambia impost.] per modificare l'esposizione, la risoluzione, il formato di scansione e di invio per ciascuna pagina originale digitalizzata. Quando tuttavia si usa Preparaz. Lavoro insieme a "Multi formato" in "Altri", sarà possibile modificare solo l'esposizione quando si esegue la scansione di ogni pagina pari dell'originale.

Torna all'inizio