# NON SONO POSSIBILI LA RICEZIONE MANUALE E LA RICEZIONE IN POLLING

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione].
Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il disco rigido o potrebbero andare perduti dati in corso di memorizzazione o di ricezione.

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
È rimasta poca memoria libera? | Se si verifica una delle situazioni riportate di seguito, stampare o eliminare i fax ricevuti per aumentare la memoria disponibile per la ricezione dei fax. La memoria contiene dati che sono stati ricevuti con l'impostazione di verifica delle immagini ricevute abilitata. La memoria contiene dati che sono stati ricevuti con la funzione di ricezione riservata o protetti da una password. È memorizzato un fax nella casella di memoria.

Torna all'inizio