# IMPOSTAZIONE RISPARMIO ENERGIA

È possibile abilitare o disabilitare l'opzione Spegnimento Automatico e impostare il Modo Di Preriscaldamento.
Questa funzione riduce i costi di alimentazione e al contempo contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e alla riduzione dell'inquinamento.
Impostazione Modo Di Preriscaldamento
È possibile impostare il tempo di attivazione della funzione Modo Di Preriscaldamento su un valore compreso tra 1 e 240 minuti.
Il Modo Di Preriscaldamento si attiverà alla scadenza del tempo impostato, dopo la conclusione della stampa e se non vengono effettuate altre operazioni. Questa funzione riduce i costi di alimentazione e al contempo contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e alla riduzione dell'inquinamento.
Selezionare il tempo più adeguato alle esigenze del proprio ambiente di lavoro.
È possibile disattivare la visualizzazione pannello in Modo Di Preriscaldamento.
Non è consentito disabilitare il Modo Di Preriscaldamento.
Il tempo di transizione della modalità di spegnimento automatico è fisso.
Il tempo di transizione della modalità di spegnimento automatico è fisso.
Quando è abilitata questa impostazione, l'opzione [Mod. tempo transiz. in base a ora giorno] è disabilitata.
Se la modalità di spegnimento automatico è disabilitata, il tempo impostato qui viene disabilitato.
DOPO AVER TERMINATO IL LAVORO, INSERIRE LA MODALITÀ DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO.
Questa funzione è consentita in modalità Spegnimento Automatico. Quando la macchina termina un lavoro di stampa inviato dal PC o trasmette i dati dei fax ricevuti, la macchina tornerà immediatamente alla modalità Spegnimento Automatico.
Mod. tempo transiz. in base a ora giorno
Questa funzione regola in modo ottimale la transizione alla modalità Spegnimento Automatico per ogni periodo di tempo analizzando l'utilizzo della macchina in base ai registri di lavoro ottenuti durante un periodo di 4 settimane.
Quando questa impostazione è abilitata, l'opzione [Fissa tempo di transizione] è disabilitata.

- Le impostazioni di controllo del trasferimento immagini non vengono modificate.
- Questa opzione non è collegata all'opzione Programmazione per accensione e spegnimento. Se entrambe sono abilitate, le impostazioni di Programmazione per accensione e spegnimento hanno la precedenza.

- Le pagine vengono contate separatamente per ogni formato carta.
- Quando l'alimentazione della macchina era disattivata, non era presente alcun lavoro durante questo periodo.

Transizione alle modalità Risparmio energia e Spegnimento Automatico

Schema | Tempo di transizione | Media stampe all'ora*
--- | --- | ---
Modalità 1 (Priorità avvio lavoro 1) | Dopo 1 ora | 500 o più
Modalità 2 (Priorità avvio lavoro 2) | Dopo 30 minuti | Da 100 a 499
Modalità 3 (Priorità Risparmio Energia 1) | Dopo 5 minuti | Da 20 a 99
Modalità 4 (Priorità Risparmio Energia 2) | Dopo il periodo di tempo minimo | Fino a 19
| Livello alimentazione modo autospegnimento | Bassa potenza: la macchina imposta la modalità di risparmio energetico, ma è necessario del tempo per il recupero. Risveglio rapido: rispetto alla modalità Bassa potenza, il valore della potenza aumenta fino a un certo livello, ma il recupero è più veloce. | -

* Impostazione predefinita in fabbrica
Auto
Questa funzione controlla l'alimentazione in modo ottimale per ogni periodo di tempo analizzando l'uso della macchina in base ai registri di lavoro ottenuti durante un periodo specifico.
Se la macchina non dispone delle informazioni dei registri di lavoro di 4 settimane, viene attivato il modello 2 (Modalità3 (Risp. energetico Priorità1) tra le 8:00 e le 18:00). Successivamente viene attivata la Modalità 4 (Priorità Risparmio Energia 2).
Manuale
È possibile impostare uno schema per ogni fascia oraria.
La macchina dispone già del modello a 3 schemi. È possibile aggiungere lo schema Risparmio Energia ai modelli Eco originali da 1 a 4.
Modello a 3 schemi

Modello | Schema | Descrizione della modalità
--- | --- | ---
Modello 1 | Tutto "Priorità Risparmio Energia 2" | La macchina viene eseguita sempre in "Modalità 4 (Priorità Risparmio Energia 2)".
Modello 2 | 8:00-18:00 "Priorità Risparmio Energia 1" | La macchina viene eseguita in "Modalità 3 (Priorità Risparmio Energia 1)" tra le 8.00 e le 18.00 e in "Modalità 4 (Priorità Risparmio Energia 2)" nelle ore restanti.
Modello 3 | 8:00-18:00 "Priorità avvio lavoro 1" | La macchina viene eseguita in "Modalità 1 (Priorità avvio lavoro 1)" tra le 8.00 e le 18.00 e in "Modalità 4 (Priorità Risparmio Energia 2)" nelle ore restanti.

Impostazioni di funzionamento data specifica.
È possibile configurare un giorno in cui eseguire una stampa di elevate quantità o una particolare operazione come "data specifica" e impostare un modello di risparmio energetico specifico solo per tale date.

L'operazione di una data specifica viene eseguita il giorno configurato come data specifica a prescindere dall'impostazione relativa al tempo di transizione allo spegnimento automatico (abilitata o disabilitata).

Scheda "Data specifica"
È possibile configurare un giorno in cui eseguire una stampa di elevate quantità o una particolare operazione come "data specifica" e impostare un modello di risparmio energetico specifico solo per tale date.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Impostazione data | Consente di configurare la data in cui la macchina funziona con un modello specifico. Selezionare un giorno compreso tra 1 e 31 nel campo Ogni mese o in Fine di ogni mese.
Funzionamento di risparmio energetico applicato. | Selezionare un modello di risparmio energetico da applicare. Utilizzare la scheda "Modello" per specificare i dettagli del modello di risparmio energetico.
Funzionamento per la vacanze | Consente di configurare la modalità di funzionamento della macchina nel caso la data specifica preimpostata rientri in un periodo di vacanza. Utilizzare la scheda "Vacanza" per specificare il giorno come vacanza.

- Se una data specifica inizialmente stabilita coincide con quella spostata perché rientra in un periodo di vacanza, l'impostazione del modello precedente avrà la precedenza.
- Se sono state configurate date specifiche delle stesse date, queste vengono utilizzate in ordine crescente tra 1 e 7 (numeri di data specifica).

Scheda "Modello"
Questa scheda viene utilizzata per configurare i dettagli del modello di risparmio energetico.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Funzionamento di risparmio energetico | Selezionare un modello di data specifica che si desidera indicare.
Modifica nome modello | Inserire un nome di modello quando si desidera modificare il nome di un modello di data specifica.
Modello da creare | Selezionare un modello di origine quando se ne crea uno utilizzando un modello memorizzato o preimpostato.
Aggiungi nuova pianificazione. | Consente di aggiungere una nuova pianificazione.

Scheda "Vacanza"
Consente di specificare una vacanza. Il giorno specificato come vacanza non sarà una data specifica.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Elenco vacanze | Quando si digita questa opzione, le date e i giorni della settimana per le vacanze hanno valore per due anni.
Giorno della settimana | Utilizzare questa opzione per specificare una vacanza tramite un giorno della settimana.
Imposta Periodo | Utilizzare questa opzione per specificare una vacanza utilizzando una data. L'opzione "Orario finale registrato" indica quando è stata memorizzata la vacanza con Imposta periodo.

Visualizza un messaggio per ritardare il tempo di inserimento nella modalità di preriscaldamento/Modalità di spegnimento automatico
Consente di impostare se visualizzare un messaggio 15 secondi prima del passaggio al modo di preriscaldamento o alla modalità di spegnimento automatico.
Torna all'inizio