# IMPOSTAZIONE RAPIDA

Selezionare le impostazioni minime richieste per connettere la macchina alla rete.
Impostazioni IPv4
Quando si utilizza la macchina su una rete TCP/IP (IPv4), utilizzare questa impostazione per configurare l'indirizzo IP della macchina.
DHCP/BOOTP
Utilizzare questa impostazione per ottenere automaticamente l'indirizzo IP utilizzando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)/BOOTP (Bootstrap Protocol). Quando questa impostazione è abilitata, non è necessario inserire manualmente un indirizzo IP.
Se si utilizza l'opzione DHCP/BOOTP, l'indirizzo IP assegnato alla macchina potrebbe cambiare automaticamente. Se l'indirizzo IP cambia, non sarà possibile stampare.
Se la macchina verrà utilizzata su una rete TCP/IP, assicurarsi di abilitare "Abilita TCP/IP".
RARP
Impostare questa opzione per usare il protocollo RARP.
Indirizzo IPv4
Immettere l'indirizzo IP della macchina.
Subnet mask
Immettere la subnet mask IP.
Gateway predefinito
Immettere l'indirizzo del gateway predefinito.
Impostazioni IPv6
Quando si utilizza la macchina su una rete TCP/IP (IPv6), utilizzare questa impostazione per configurare l'indirizzo IP della macchina.
IPv6
Attivare questa impostazione.
DHCPv6
Utilizzare questa impostazione per ottenere automaticamente l'indirizzo IP utilizzando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Quando questa impostazione è abilitata, non è necessario inserire manualmente un indirizzo IP.
Indirizzo manuale/Lunghezza prefisso
Immettere l'indirizzo IP e la lunghezza del prefisso (compresa tra 0 e 128) della macchina.
Gateway predefinito
Gateway predefinito

- Se si utilizza l'opzione DHCPv6, l'indirizzo IP assegnato alla macchina potrebbe cambiare automaticamente. Se l'indirizzo IP cambia, non sarà possibile stampare.

- Se la macchina verrà utilizzata su una rete TCP/IP, assicurarsi di abilitare " Abilita TCP/IP".
- In ambiente IPv6, la macchina può utilizzare il protocollo LPD o IPP.

Impostazioni nome di rete
Nome dispositivo
Immettere un nome per il dispositivo.
Nome dominio
Immettere il nome del dominio.
Impostazioni DNS
Server primario
Immettere l'indirizzo IP del server DNS primario.
Server secondario
Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario.
Nome dominio
Immettere il nome del dominio in cui è presente il server DNS selezionato.
Impostazioni SMTP
Server primario
Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server SMTP primario.
Indirizzo origine
Se una trasmissione dati non è riuscita, il messaggio e-mail non recapitato potrebbe essere respinto dal server. Immettere un indirizzo e-mail (un solo indirizzo) per ricevere tali messaggi non recapitati. Di solito viene inserito l'indirizzo e-mail dell'amministratore di sistema.
Abilita SSL
Se è stato selezionato , il comando STARTTLS può usare la comunicazione crittografata SMTP su TLS.
A tale scopo è necessario che il server supporti il comando STARTTLS.
Per consentire la comunicazione SSL, impostare il "Numero Porta" sullo stesso numero della normale comunicazione SMTP.
Autenticazione SMTP
Se è impostata l'opzione , viene eseguita l'autenticazione del server SMTP.
Nome Utente
Immettere il nome utente.
Password
Immettere la password.
Cambia Password
Per modificare la password, impostare .
Test di connessione
Toccare il pulsante [Esegui] per verificare la connessione al server SMTP.
Impostazioni LDAP
Nome
Immettere il nome della rubrica.
Impostazione Indirizzo predefinito
Immette le impostazioni predefinite di ricerca per trovare un'area specifica della struttura di informazioni della directory LDAP.
Esempio: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
È necessario separare le voci con punti e virgola o virgole.
Server LDAP
Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server LDAP.
Nome Utente
Immettere il nome account per l'impostazione LDAP.
Password
Immettere la password.
Cambia Password
Per modificare la password, impostare .
Autenticazione
Selezionare il server di autenticazione dall'elenco a discesa.
Server KDC
Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server di autenticazione Kerberos.
Area di autenticazione
Immettere l'area di autenticazione Kerberos.
Abilita SSL
Se è impostata l'opzione , la comunicazione crittografata SSL è abilitata.
Test di connessione
Toccare il pulsante [Esegui] per verificare la connessione al server LDAP.
Impostazioni cartella pubblica/NAS
Se non viene usata l'archiviazione, impostare ogni opzione su [Vietato].
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere la sezione "ACCENSIONE".
Torna all'inizio