# SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TONER

## Panoramica

Quando il toner sta per finire, viene visualizzato il messaggio "Preparare toner ".
È necessario avere a disposizione un set di cartucce del toner di scorta in modo da poter sostituire una cartuccia del toner immediatamente non appena il toner si esaurisce.
Messaggio di sostituzione
Quando il toner sta per finire, viene visualizzato il messaggio "Pronto a eseguire la scansione di copia. (Preparare nuovo toner.) Quando viene visualizzato questo messaggio, preparare la cartuccia di toner da sostituire.
Quando la quantità di toner si riduce ulteriormente, viene visualizzato il messaggio "Sostituisce la cartuccia del toner". Quando viene visualizzato questo messaggio, sostituire la cartuccia del toner.

Se si continua a utilizzare la macchina senza sostituire la cartuccia, sarà visualizzato il seguente messaggio. Dopo esser passata a questo stato, non è possibile eseguire la stampa finché non si sostituisce la cartuccia del toner.
I colori per i quali il toner è in via di esaurimento o è esaurito sono indicati in ( ).
Y: toner giallo (yellow), M: toner magenta , C: toner ciano e Bk: toner nero (black)
Sostituire la cartuccia del toner con una cartuccia dello stesso colore.

- Non gettare la cartuccia del toner nel fuoco. Il toner è volatile e può causare bruciature.
- Conservare le cartucce del toner lontano dalla portata dei bambini.
- Se la cartuccia del toner viene conservata a lungo, il toner può solidificarsi e divenire inutilizzabile. Conservare sempre le cartucce di toner sul lato.
- L'utilizzo di cartucce del toner diverse da quelle raccomandate da SHARP potrebbe impedire il raggiungimento della qualità e delle prestazioni ottimali e danneggiare la macchina. Utilizzare sempre le cartucce del toner raccomandate da SHARP.

- In caso di esaurimento di uno dei colori del toner (compreso il nero), non sarà più possibile eseguire stampe a colori.
  Se il toner Y, M o C si esaurisce, ma resta del toner Bk, è comunque possibile effettuare stampe in bianco e nero.
- A seconda del tipo di utilizzo, i colori potrebbero risultare sbiaditi o l'immagine sfocata.

- Accertarsi di installare quattro cartucce toner (Y/M/C/Bk).
- Riporre le cartucce del toner usate in una busta di plastica senza gettarla nei rifiuti. Il tecnico dell'assistenza ritirerà le cartucce di toner usate.
- Per visualizzare la quantità approssimativa di toner residuo (indicata in %), tenere premuto il pulsante [Schermata iniziale] durante la stampa o in modalità standby. Se la percentuale è compresa nell'intervallo "25-0%", tenere a disposizione una nuova cartuccia del toner per la sostituzione prima che il toner si esaurisca.
- Se il toner si esaurisce mentre è visualizzata la schermata iniziale, verrà visualizzato il messaggio [Toner esaurito] nell'angolo superiore destro della schermata.

## Funzionamento

Aprire lo sportello anteriore.
Tirare verso di sé la cartuccia del toner.
Estrarre con delicatezza la cartuccia del toner orizzontalmente.
Nel caso venisse estratta in modo repentino, il toner potrebbe versarsi.
(Esempio) Sostituzione della cartuccia gialla del toner
Tenere la cartuccia del toner con entrambe le mani come illustrato ed estrarla dalla macchina.
Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia del toner ed agitarla orizzontalmente cinque o sei volte.
Inserire delicatamente la nuova cartuccia del toner orizzontalmente.
Non è possibile installare una cartuccia di toner di un altro colore. Assicurarsi di installare la cartuccia dello stesso colore.
Inserire la cartuccia spingendola finché non si blocca saldamente in posizione.
Spingere con fermezza la cartuccia finché non scatta in posizione.
Chiudere lo sportello anteriore.
Dopo aver sostituito la cartuccia del toner, la macchina passa automaticamente in modalità di regolazione immagine. Non aprire lo sportello anteriore durante questo passaggio.
Torna all'inizio