# LA ROTAZIONE DELL'IMMAGINE NON VIENE ESEGUITA

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione].
Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il disco rigido o potrebbero andare perduti dati in corso di memorizzazione o di ricezione.

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
Il rapporto di copia è stato selezionato manualmente? | Eseguire la copia utilizzando la selezione del rapporto automatico.
La copia viene eseguita usando impostazioni che non ne consentono la rotazione? | In genere, la rotazione della copia può essere combinata con altre modalità, in base alle esigenze. Tuttavia, alcune combinazioni non sono possibili. Se viene selezionata una combinazione non consentita, verrà visualizzato un messaggio sul pannello a sfioramento.
L'opzione "Impostazione Rotazione Copia" è disabilitata nella modalità di impostazione? | Contattare l'amministratore. Nel caso dell'amministratore, abilitare l'impostazione [Impostazione Rotazione Copia]. Selezionare in modalità di impostazione [Impostazioni di sistema]→[Impostazioni copia]→[Impostazione Rotazione Copia]→[Rotazione copia].

Torna all'inizio