# QUANDO SI VERIFICA UN ERRORE DI COMUNICAZIONE

Se si verifica un errore di comunicazione o l'altro apparecchio fax non risponde alla chiamata entro un periodo di tempo preimpostato, la trasmissione verrà ritentata automaticamente dopo un determinato intervallo. Questa funzione è attiva solo nella modalità di trasmissione dalla memoria.
In modalità di trasmissione diretta, la trasmissione non viene automaticamente ritentata.
Per annullare la trasmissione:
Annullare la trasmissione dalla schermata di stato dei lavori.

- INTERRUZIONE O ELIMINAZIONE DI UN LAVORO IN CORSO O RISERVATO

Per impostare il numero di tentativi di richiamata e l'intervallo tra i tentativi qualora una trasmissione non avvenga a causa di un errore:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di invio] → [Richiama in caso di errore di comunicazione].
L'impostazione predefinita è un tentativo a intervalli di 3 minuti.
Torna all'inizio