# SOSTITUZIONE DELLA VASCHETTA RACCOGLI TONER

## Panoramica

La vaschetta raccogli toner raccoglie il toner in eccesso che viene prodotto durante le operazioni di stampa. Quando la vaschetta è piena, viene visualizzato il messaggio "Sostituire vaschetta toner usato".

- Non gettare la vaschetta raccogli toner nel fuoco. Il toner è volatile e può causare bruciature.
- Conservare la vaschetta raccogli toner lontano dalla portata dei bambini.

## Funzionamento

Aprire lo sportello anteriore.
Spostare il fermo della vaschetta raccogli toner in posizione di sblocco e lasciar cadere la vaschetta in avanti, fino a quando si ferma.
Conservare il pulitore sostitutivo non utilizzato.
Conservarlo sul lato sinistro della nuova vaschetta raccogli toner.
Eliminare una vaschetta raccogli toner.
Tenere la vaschetta con entrambe le mani e sollevarla lentamente.
Collocare la vaschetta su una superficie piana.
Proteggere la superficie con un foglio di giornale prima di posare la vaschetta.

- Non orientare verso il basso i fori perché il toner usato potrebbe fuoriuscire.
- Riporre le vaschette raccogli toner rimosse in una busta di plastica senza gettarla nei rifiuti. Il tecnico dell'assistenza li ritirerà.

Installare una nuova vaschetta raccogli toner.
Inserire il contenitore dall'alto, in posizione inclinata (nella direzione opposta a quella di rimozione).
Spingere la vaschetta raccogli toner all'interno della macchina.
Spingere a fondo il contenitore finché non scatta in posizione.
Bloccare una vaschetta raccogli toner.
Spostare il fermo della vaschetta raccogli toner sulla posizione di blocco.
Chiudere lo sportello anteriore.
Torna all'inizio