# IMPOSTAZIONI SHARP OSA

È possibile usare le Impostazioni Sharp OSA se la macchina dispone di un Modulo Account Esterno o di un Modulo Comunicazione Applicazione.
La comunicazione tra le applicazione e il modulo account esterno saranno l'apparecchiatura standard in alcuni paesi e zone geografiche.
Impostazione Account Esterni
Controllo Account esterni
Quando è abilitata questa impostazione, la macchina passa in modalità di calcolo dei totali esterni e la funzione di calcolo dei totali può essere utilizzata tramite un'applicazione di account esterni.
Abilitazione Autenticazione tramite Server Esterno
Quando questa impostazione è abilitata, la macchina passa in modalità di autenticazione esterna. L'accesso alla macchina è controllato da un'applicazione esterna.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE in "OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLA MACCHINA".
IMPOSTAZIONI DRIVER USB
Durante l'installazione del modulo account esterno o del modulo di comunicazione applicazione, impostare il driver del dispositivo USB da connettere.
Tastiera esterna
Selezionare se utilizzare il driver interno o esterno per la tastiera esterna.
Lettore/scrittore Card
Selezionare se utilizzare il driver interno o esterno per il lettore/scrittore IC Card.
Memoria USB
Selezionare se utilizzare il driver della periferica interna o esterna per il dispositivo di memoria USB.
Livello di crittografia
Selezionare il livello di crittografia per la comunicazione mediante il driver esterno.
Selezionare nessuno, AES-128 oppure AES-256.

- Se è selezionato il driver esterno, il dispositivo USB connesso verrà considerato come non connesso e non potrà essere usato.
- Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina.
  Per riavviare la macchina, vedere la sezione "ACCENSIONE".
- Per controllare la connessione quando alla macchina è collegato un dispositivo USB, vedere "VERIFICA DISPOSITIVO USB".

Impostazioni priorità lavori
Impostare la velocità di riproduzione dell'animazione nelle applicazioni Sharp OSA.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- Priorità stampa
- Mezzitoni
- Priorità riproduzione animazione

Se viene selezionata l'opzione [Riproduzione animazione LCD] o [Bilanciato], la velocità di elaborazione del lavoro (o della stampa) della macchina potrebbe diminuire.
Selezionare [Priorità stampa] per aumentare la velocità di velocità del lavoro di stampa.
Torna all'inizio