# NUOVO TENTATIVO DI INVIO ALLE DESTINAZIONI DELLA TRASMISSIONE BROADCAST NON RIUSCITA

## Panoramica

I risultati di una trasmissione broadcast completata possono essere controllati nella schermata di stato dei lavori. Se non è stata eseguita la trasmissione a una o più delle destinazioni, ritrasmettere il fax a quelle destinazioni.

## Funzionamento

Toccare il display dello stato dei lavori, quindi la scheda [Fax].
Toccare il tasto [Completo].
Dopo aver toccato il tasto della trasmissione broadcast completata, toccare il tasto [Controlla dettagli del lavoro selezionato] sul pannello operativo.

- Se la trasmissione broadcast comprende destinazioni con modalità diverse, per ciascuna di tali modalità viene visualizzato lo stesso tasto di trasmissione broadcast.
- Sarà visualizzato "Broadcast xxx" come destinazione del tasto relativo al lavoro di trasmissione. Il numero di controllo del lavoro visualizzato sul pannello operativo quando termina la scansione in "xxx".

Dopo aver toccato la scheda [Invio non riuscito], toccare il tasto [Nuovo tentativo di invio alle destinazioni della trasmissione non riuscita] sul pannello operativo per inviare di nuovo l'immagine.
La procedura da seguire dopo avere toccato il tasto [Nuovo tentativo di invio a tutte le destinazioni della trasmissione non riuscita] dipende dall'utilizzo o meno della funzione di archiviazione documenti.

- Se si utilizza la funzione di archiviazione documenti:
  Viene nuovamente visualizzata la schermata di rinvio della funzione di archiviazione documenti, con le destinazioni non raggiunte già immesse. Eseguire la procedura di rinvio per l'archiviazione di documenti. Non è necessario ripetere la scansione dell'originale.
  Se il lavoro è stato memorizzato in una cartella riservata o è stato memorizzato come file riservato, verrà visualizzata una schermata di immissione password una volta toccato il tasto [Riprova]. Immettere la password.
- Se non si utilizza la funzione di archiviazione documenti:
  Viene nuovamente visualizzata la schermata di base, con le destinazioni non raggiunte già immesse. Collocare l'originale ed eseguire la procedura prevista per la trasmissione broadcast.

Torna all'inizio