# IMPOSTAZIONI INTERFACCIA

È possibile configurare le impostazioni relative alla funzione stampante.
Queste impostazioni sono utilizzate per controllare e monitorare i dati trasmessi alla porta USB o alla porta di rete della macchina.
Modo Dump Esadecimale
Questa funzione è utilizzata per stampare dati da un computer in formato esadecimale assieme al testo ASCII corrispondente. In tal modo è possibile controllare la corretta trasmissione dei dati di stampa dal computer alla macchina.
Esempio di dump esadecimale
Timeout I/O
Il timeout I/O può essere impostato su un numero di secondi compreso tra 1 e 999.
La funzione di timeout I/O interrompe temporaneamente la connessione se scade l'intervallo di tempo prestabilito senza che giungano dati alla porta. Dopo l'interruzione della connessione, la porta è impostata per la selezione automatica oppure ha inizio il successivo lavoro di stampa.
Attiva porta USB
Abilita la stampa dalla porta USB.
Cambio emulazione porta USB
Se la macchina è connessa mediante la porta USB, selezionare la lingua della stampante emulata.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- Auto
- Post Script
- PCL

- Queste impostazioni sono identiche a quelle della funzione "Commutazione Emulazione Porta Rete".
- A meno che non si verifichino frequentemente errori di stampa, è consigliabile l'utilizzo dell'impostazione predefinita in fabbrica "Auto".

Attiva Porta Di Rete
Abilita la stampa dalla porta di rete.
Commutazione Emulazione Porta Rete
Questa impostazione è utilizzata per selezionare la lingua della stampante emulata quando la macchina è connessa a una porta di rete.
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- Auto
- Post Script
- PCL

- Queste impostazioni sono identiche a quelle della funzione "Cambio emulazione porta USB".
- A meno che non si verifichino frequentemente errori di stampa, è consigliabile l'utilizzo dell'impostazione predefinita in fabbrica "Auto".

Metodo Commutazione Porta
Seleziona il momento in cui viene eseguita la commutazione della porta.
Commuta a Fine Lavoro
Al termine della stampa la porta passa alla selezione automatica.
Commuta dopo Timeout I/O
Quando scade l'intervallo di tempo impostato in "Timeout I/O", la porta passa alla selezione automatica.
Le seguenti due porte di stampa sono disponibili sulla macchina:

- porta USB
- porta di rete

Torna all'inizio