# ESECUZIONE DI UNA PROVA DI COPIA(VERIF. COPIA)

## Panoramica

Questa funzione consente di creare una copia di prova prima di stampare tutte le copie specificate. Verificare l'immagine di anteprima con una copia di prova. Se necessario, modificare l'impostazione. Poiché l'originale digitalizzato viene memorizzato nella macchina, non sarà più necessario eseguire una nuova scansione dopo aver modificato le impostazioni.
Procedura di funzionamento della funzione Verif stampa

- La funzione Verif stampa deve essere specificata prima della scansione dell'originale.
- Se la copia di prova viene eseguita mentre è in corso la stampa di un altro lavoro, quest'ultimo viene interrotto e viene stampata la copia di prova. Il lavoro di stampa interrotto ripartirà al completamento della copia di prova.
  Tuttavia, se la copia di prova viene eseguita durante la realizzazione di un lavoro per cui sono abilitate la stampa su due facciate e la pinzatura, la copia di prova verrà stampata al termine del lavoro in corso.
  Se si tocca il tasto [Fine] per eseguire la stampa delle serie rimanenti mentre è in corso la stampa di un altro lavoro, le serie rimanenti verranno stampate al termine di tutti i lavori in coda.

## Funzionamento

Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Verif. copia].
Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
Per annullare l'impostazione relativa alla verifica della copia:
Toccare il tasto [Verif. stampa] per deselezionarlo.
Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].
Se necessario, specificare funzioni quali "Esposizione" e "Rapporto Ripr.".
Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.
Verificare che le impostazioni producano i risultati desiderati.
Per annullare tutte le impostazioni:
Toccare il tasto [CA].
Impostare il numero di copie (numero di serie) mediante i tasti numerici.
È possibile impostare fino a 999 copie (serie).
Se viene impostato un numero errato di copie
Toccare il tasto [C], quindi immettere il numero esatto.
Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N].
Eseguire solo una serie di copie.
Verificare il risultato della copia. Se non viene riscontrato alcun problema, toccare il tasto [Avvia stampa].
Se necessario, modificare le impostazioni e ripetere la copia di prova fino al raggiungimento del risultato corretto.
È inoltre possibile modificare il numero di copie. Per farlo, utilizzare i tasti numerici.

- I tasti relativi a funzioni non disponibili per l'esecuzione della copia di prova non verranno visualizzati.
- L'utilizzo di alcune funzioni disponibili potrebbe essere limitato.

Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.
Verificare che le impostazioni producano i risultati desiderati.
Per annullare tutte le impostazioni:
Toccare il tasto [CA].
Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N].
Torna all'inizio