# IMMISSIONE MANUALE DELL'INDIRIZZO

Nella schermata iniziale di una modalità toccare [Casella di testo].
Nella schermata iniziale della modalità Internet Fax toccare [Casella di testo] per visualizzare la schermata in cui selezionare il tipo di indirizzo. Toccare il tasto [Internet Fax] o [Direct SMTP].
Immettere l'indirizzo di destinazione.

- In modalità di immissione dati selezionare la modalità della destinazione, quindi immettere l'indirizzo di destinazione.
- Per la modalità Scansione su Cartella di rete, verrà visualizzata la schermata di immissione della cartella di rete. Vedere "IMPOSTAZIONE DI UNA CARTELLA DI RETE".

- Per spostarsi tra le opzioni [A], [Cc] e [Bcc], toccare .
- È possibile selezionare [Bcc] se [Impostazioni Invio Immagine] [Impostazioni di scansione] → [Impostazioni di scansione] → [Impostazione Bcc] → [Abilita Bcc] è abilitato in [Impostazioni di sistema].
- In modalità Internet Fax la schermata delle impostazioni del report di ricezione verrà visualizzata se [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Internet-Fax] → [Impostazioni di scansione] → [Impostazioni di invio]→"Impostazioni Report Ricezione I-Fax On/Off" è abilitato in [Impostazioni di sistema]. Se si desidera ricevere un report, toccare il tasto [Sì]. In caso contrario, toccare il tasto [No]. (Quando si utilizza Direct SMTP, non viene eseguita la conferma di trasmissione).

Torna all'inizio