# IMPOSTAZIONE DELLE MODALITÀ QUANDO PIÙ TIPI DI INDIRIZZI SONO INCLUSI IN UNA TRASMISSIONE BROADCAST

In questa sezione vengono illustrate le impostazioni da ricordare quando in una trasmissione broadcast sono inclusi più tipi di indirizzi.
Quando una trasmissione broadcast include una combinazione di vari tipi di indirizzi (ad esempio destinazioni per la modalità di scansione e per la modalità Internet fax), le impostazioni della trasmissione vengono abilitate per tutti gli indirizzi, indipendentemente dalla schermata di modalità utilizzata per configurarle. Valgono tuttavia le seguenti eccezioni:

Formato di invio | Se in modalità Internet fax è impostato il formato di file [TIFF-S], la trasmissione è possibile solo in formato A4R (8-1/2" x 11"R). Se si esegue la scansione di un originale con dimensioni superiori a A4 (8-1/2" x 11"), quest'ultimo verrà automaticamente ridotto al formato A4R per garantire una trasmissione ottimale.
Risoluzione (immagine) | Per l'invio delle pagine vengono utilizzate le impostazioni configurate per le singole modalità.
Formato di file (modalità di compressione dei file) | Per tutte le destinazioni viene utilizzata la modalità di compressione impostata con [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di scansione] → [Impostazioni di scansione] → [Modo compressione in broadcast] in modalità di impostazione.
Scansione a colori | Se in modalità di scansione è impostata la modalità di colore [Tutti i colori], l'originale viene inviato in modalità Mono2 alle destinazioni Internet fax e a colori alle destinazioni di scansione. Se è abilitato il kit di espansione fax, toccare il tasto [Invia stessa immag. dell'indirizzo fax] sul pannello operativo per inviare l'originale in modalità Mono2. Se è abilitato il kit di espansione per Internet fax, toccare il tasto [Invia stessa immag. dell'indirizzo I-Fax] sul pannello operativo per inviare un originale con le stesse impostazioni utilizzate per l'indirizzo Internet fax. Questo tasto non può essere utilizzato quando è abilitato il kit di espansione fax.
Conteggio Originale | Viene abilitato l'indirizzo di una modalità in cui è specificato il numero di fogli originali, se esiste.
Dimensioni del file di scansione | Se si effettua una trasmissione broadcast che include destinazioni per cui è impostato un limite per la dimensione degli allegati, tramite l'opzione [Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-mail)] o [Dimensione max allegati dati (FTP/Desktop/Rete)] (in modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di scansione] → [Impostazioni di scansione] → [Modo compressione in broadcast]), il limite verrà applicato anche alle destinazioni per cui non è impostato alcun limite.
2 in 1 | Questa modalità è disponibile solo per Fax e Internet Fax. È collegata a una modalità con una funzione appropriata.
Escludi colore | Questa modalità è disponibile solo per le modalità di scansione e inserimento dati. È collegata a una modalità con una funzione appropriata.

Torna all'inizio