# SELEZIONE DEL VASSOIO DELLA CARTA PER LA COPIA

## Panoramica

La macchina è impostata per selezionare automaticamente un vassoio dello stesso formato della carta corrispondente al formato dell'originale posizionato (selezione automatica del vassoio carta).
Se non è possibile rilevare correttamente il formato dell'originale perché non è un formato standard o se si desidera modificare il formato della carta per la copia, è possibile selezionare manualmente il vassoio della carta.
Se il vassoio selezionato esaurisce la carta durante un lavoro di copia ed è presente un altro vassoio dotato dello stesso formato e tipo di carta, quest'ultimo verrà automaticamente selezionato e il lavoro di copia continuerà.
Per cambiare il vassoio selezionato inizialmente:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni copia] → [Impostazioni Stato Iniziale] → [Impostazioni Vassoio Carta].

## Funzionamento

Toccare il tasto [Scelta Carta], quindi toccare il tasto del vassoio desiderato.
Se si seleziona il vassoio bypass.
Specificare il tipo e il formato della carta in base alla carta caricata nel vassoio bypass.

- IMPOSTAZIONE DEL TIPO E DEL FORMATO DI CARTA CARICATA NEL VASSOIO DI BYPASS

È inoltre possibile richiamare la schermata [Scelta Carta] toccando l'immagine della macchina nella schermata di base.
Al termine della procedura di impostazione toccare .
Per selezionare il vassoio automaticamente:
Toccare il tasto [CA].
Torna all'inizio