# INVIO DI DUE PAGINE COME PAGINA SINGOLA(Multi formato)

## Panoramica

È possibile ridurre due pagine originali allo stesso formato e inviarle come una singola pagina. Questa funzione è utile quando il numero di pagine originali è elevato e si desidera ridurre il numero delle pagine inviate.
Per il formato standard (A4 (8-1/2" x 11") o il formato B5 o A5 (5-1/2" x 8-1/2")), le pagine originali vengono digitalizzate sia dall'alimentatore a passo singolo sia dal piano documenti.

- La trasmissione non è possibile con un formato più piccolo del formato originale.
- L'opzione 2 in 1 è disponibile solo per gli originali con formato A4 (8-1/2" x 11"), B5 oppure A5 (5-1/2" x 8-1/2").
- Questa funzione non può essere usata in modalità di trasmissione diretta o quando viene usato l'altoparlante per la composizione.
- Quando il formato di scansione dell'originale è specificato con valori numerici, non è possibile usare questa funzione.
- Non è possibile usare questa funzione insieme alla funzione Scansione Modo Libro o Formato Biglietto.

## Funzionamento

Posizionare l'originale.
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Inserire il numero di fax di destinazione.

- IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO
- TRASMISSIONE TRAMITE SELEZIONE A CATENA

Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Multi formato].
Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].
Per annullare l'impostazione Multi formato
: Toccare il tasto [Multi formato] per rimuovere il segno di spunta.
Toccare il tasto [Originale].
Toccare il tasto [Orientamento immagine] che ha lo stesso orientamento dell'originale posizionato.
Se l'impostazione non è corretta, non è possibile trasmettere un'immagine adeguata.
Al termine della procedura di impostazione toccare .
Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale.

- Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
  Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
- Se l'originale è stato posizionato sul piano documenti, digitalizzare una pagina alla volta.
  Al termine della scansione, posizionare l'originale successivo e toccare il tasto [Start]. Ripetere la procedura fino al termine della scansione di tutte le pagine, quindi premere il tasto [Fine Lettura].
  Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.

- Toccare il tasto [Anteprima] per visualizzare in anteprima l'immagine in uscita prima del suo invio. Dopo la scansione di un originale tramite il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione agg.] per eseguire la scansione del successivo originale. Toccare il tasto [Start] per avviare l'invio di un'immagine.
  Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE".
- Se si tocca il tasto [Funzione Riv.] sulla schermata di conferma della scansione, è possibile modificare l'esposizione, la risoluzione, il formato di scansione e il formato di invio.
  Tuttavia, durante la scansione di ogni pagina pari dell'originale sarà possibile modificare solo l'esposizione.
Torna all'inizio