# PULIZIA DEL CARICATORE PT DELLA CINGHIA DI TRASFERIMENTO PRIMARIA

## Panoramica

Se dopo la pulizia del piano documenti, dell'alimentatore automatico dei documenti e del caricatore principale rimangono ancora righe nere o colorate, pulire il caricatore PT mediante l'apposito pulitore.

## Funzionamento

Aprire lo sportello anteriore.
Spostare il fermo della vaschetta raccolta toner sulla posizione di rilascio, spingere la vaschetta verso il basso finché non si arresta, quindi sollevarlo lentamente per rimuoverlo.
Pulire il caricatore PT.
Estrarre lentamente il pulitore del caricatore PT fino alla posizione che si ritiene appropriata, quindi spingerlo lentamente all'indietro.
Ripetere l'operazione per tre volte.
Spingere la vaschetta raccogli toner all'interno della macchina.
Spingere a fondo il contenitore finché non scatta in posizione.
Bloccare una vaschetta raccogli toner.
Spostare il fermo della vaschetta raccogli toner sulla posizione di blocco.
Chiudere lo sportello anteriore.
Torna all'inizio