# INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA COLONNA RISULTATI

I tipi di errori e altre informazioni vengono stampati nella colonna dei risultati dei rapporti di transazioni o attività. Quando viene stampato un rapporto di transazioni o attività, controllare il risultato nell'apposita colonna e adottare le misure necessarie.
Esempi di messaggi stampati nella colonna dei risultati

Messaggio | Descrizione
--- | ---
OK | La transazione è stata completata normalmente.
G3 | La comunicazione è avvenuta in modalità G3.
ECM | La comunicazione è avvenuta in modalità G3 ECM.
SG3 | La comunicazione è avvenuta in modalità Super G3.
Inoltro | I dati ricevuti sono stati inoltrati.
NESSUNA RISPOSTA | Nessuna risposta dall'apparecchio ricevente.
OCCUPATO | La trasmissione non è avvenuta perché l'apparecchio interlocutore stava già utilizzando la linea.
ANNULLA | La trasmissione è stata annullata mentre era in corso.
MEMORIA ESAURITA | La memoria è stata esaurita durante la trasmissione rapida.
MEM. ES. | La memoria si è esaurita durante la ricezione.
LUNGH. ECCESSIVA | Il documento trasmesso superava 59" (1,5 m) di lunghezza, pertanto non è stato possibile riceverlo.
ERRORE ORIGINALE | La trasmissione diretta o trasmissione manuale non è andata a buon fine a causa di un errore di alimentazione.
PASS# NB | Il collegamento è stato interrotto perché il codice d'accesso polling non era corretto.
NO RACC RX | L'unità sulla quale è stato eseguito il polling non è dotata di funzione polling.
ERRORE RACC RX | L'unità dell'interlocutore ha rifiutato l'operazione di polling oppure l'unità ha interrotto il collegamento durante il polling perché nella memoria non era presente nessun dato.
RX NO RACC F-COD | L'unità dell'interlocutore ha rifiutato l'operazione di polling F-code oppure l'unità ha interrotto il collegamento durante il polling perché nella memoria di polling F-code non era presente nessun dato.
RACC RX# NB | Il collegamento è stato interrotto perché l'indirizzo secondario per la memoria di polling F-code non era valido.
PASS RACC F# NB | Il collegamento è stato interrotto perché il codice di accesso per la memoria di polling F-code non era valido.
N. CAS. NB | La connessione è stata interrotta perché non esiste l'indirizzo secondario specificato per la casella di memoria F-code.
PASS F# NB | Il collegamento è stato interrotto perché l'interlocutore ha inviato un codice di accesso inesatto per la comunicazione F-code.
RX NO RACC F-COD | È stato tentato il polling F-code, tuttavia l'unità dell'interlocutore non è dotata di una casella di memoria polling F-code.
NO FUN F | Si è tentato di eseguire la comunicazione F-code, tuttavia, l'altra unità non supporta la comunicazione F-code.
NO F-CODE | La comunicazione F-code è stata rifiutata dall'unità dell'interlocutore a causa di un indirizzo secondario errato o per un altro motivo.
CAS. M: [xxxxxx] ****** | Sono stati ricevuti e memorizzati dati in una casella di memoria confidenziale o casella di memoria broadcast relay, oppure sono stati inviati dati da una casella di memoria di polling. Il nome della casella di memoria viene stampato in [xxxxxx], e il tipo di operazione F-code (richiesta di ricezione relay, trasmissione da memoria di polling o ricezione confidenziale) viene visualizzata in ******.
ERR. xx (xxxx) | La transazione non è stata completata a causa di un errore di comunicazione. Prime due cifre del numero di errore di comunicazione: codice di errore da 00 a 99. Ultime quattro cifre del numero di errore di comunicazione: codice riservato ai tecnici dell'assistenza.
Rifiuta Ricezione | È stato inviato un fax da un interlocutore da cui la ricezione è bloccata.

Torna all'inizio