# MODIFICA DEL FORMATO IN MODALITÀ INTERNET FAX

## Panoramica

È possibile cambiare il formato di file (tipo di file e modalità di compressione) per l'invio di un'immagine digitalizzata in modalità Internet Fax.
Il formato di invio di un Internet fax è in genere impostato su [TIFF-F]. Nel caso in cui l'apparecchio di destinazione non supporti la modalità completa ma solo quella semplice, selezionare [TIFF-S].
Quando è selezionato il formato [TIFF-S], le impostazioni di trasmissione sono soggette a una serie di restrizioni:

- Risoluzione: le opzioni disponibili sono [200x100dpi] e [200x200dpi].
  Se il formato [TIFF-S] viene selezionato dopo la selezione di [200x400dpi], [400x400dpi] o [600x600dpi], la risoluzione viene automaticamente impostata su [200x200dpi].
- Formato di invio: sempre A4R (8-1/2" x 11"R).
  Se il formato [TIFF-S] viene selezionato dopo aver modificato il formato di invio, quest'ultimo viene automaticamente impostato su A4R (8-1/2" x 11"R). Se si esegue la scansione di un originale con dimensioni superiori a A4 (8-1/2" x 11"), il formato viene automaticamente ridotto a A4R (8-1/2" x 11"R). Se questo formato viene incluso in una trasmissione broadcast, l'immagine viene trasmessa a tutte le destinazioni in formato A4R (8-1/2" x 11"R).
- Altre: quando è selezionata un'impostazione di rapporto e si inserisce il formato dell'originale, non è possibile utilizzare le opzioni Scansione Modo Libro, Formato Biglietto, 2 in 1, 4 in 1 e Originali di formati vari.

## Funzionamento

Toccare il tasto [Formato File].
Toccare il tasto [TIFF-S] o [TIFF-F] per specificare il formato di file.
Se è stato selezionato il formato [TIFF-F], selezionare la modalità di compressione.
Al termine della procedura di impostazione toccare .
Torna all'inizio