# I COLORI NON SONO ATTIVI

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione].
Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il disco rigido o potrebbero andare perduti dati in corso di memorizzazione o di ricezione.

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
La "Registrazione Regolazione" è stata eseguita? | Chiedere all'amministratore di eseguire la "Registrazione Regolazione". Modalità di impostazione→[Controllo Periferica] → [Registrazione Regolazione] Se i colori non sono attivi, eseguire [Calibrazione Colore Automatica] al termine della regolazione della registrazione. Se anche dopo la calibrazione i colori non sono attivi, provare a ripeterla per ottenere risultati migliori. Modalità di impostazione→[Impostazioni Stampante] → [Calibrazione Colore Automatica]

Torna all'inizio