# TIMBRATURA DI ORIGINALI DIGITALIZZATI(TIMBRO VERIFICA)

## Panoramica

Questa funzione timbra ogni originale digitalizzato utilizzando l'alimentatore automatico dei documenti, per consentire di verificare che tutti gli originali siano stati digitalizzati correttamente.

- Per usare la funzione del timbro di verifica, è necessario installare l'unità timbro opzionale.
- Quando si usano originali a due facciate, il lato anteriore di ogni originale viene timbrato due volte.
- Se si verifica un errore durante la scansione, è possibile che venga timbrato un originale che non è stato digitalizzato.
- Quando il contrassegno "O" stampato sugli originali inizia ad apparire sbiadito, sostituire la cartuccia del timbro.
  Per informazioni sulla procedura di sostituzione della cartuccia del timbro, vedere "SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TIMBRO".

## Funzionamento

Posizionare gli originali nell'alimentatore automatico dei documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

Specificare la destinazione.

- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- VISUALIZZAZIONE DI UN ELENCO DELLE DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- IMMISSIONE MANUALE DELL'INDIRIZZO
- IMPOSTAZIONE DI UNA CARTELLA DI RETE
- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO

Toccare il tasto [Timbro Verifica] sul pannello operativo, oppure il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Timbro Verifica].
Viene selezionata l´icona o la casella di controllo opportuna.
Se si tocca il tasto [Altri], toccare il tasto [Indietro] dopo che le impostazioni sono state completate.
Per annullare l'impostazione Timbro Verifica:
Toccare il tasto [Timbro Verifica] sul pannello operativo o il tasto [Altri] e quindi il tasto [Timbro Verifica] per rimuovere il segno di spunta.
Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale.
Toccare il tasto [Anteprima] per controllare l'anteprima di un'immagine prima di inviare un fax. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE". Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di questa funzione nella schermata di anteprima.
Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
Torna all'inizio