# INVIO DI UN'IMMAGINE IN MODALITÀ SCANSIONE

## Panoramica

È possibile inviare un'immagine in modalità di scansione, ovvero Scansione per e-mail, Scansione su FTP, Scansione su desktop e Scansione su Cartella di rete.

- Se la memoria si riempie durante la scansione degli originali, verrà visualizzato un messaggio e la scansione si interromperà.
- Quando si effettua una scansione per e-mail, evitare di inviare file troppo grandi. I file a più pagine, in particolare, hanno in genere dimensioni molto grandi. Quando si inviano file a più pagine o altri file di grandi dimensioni, può essere necessario ridurre il numero delle pagine digitalizzate o il formato di invio.

Non collocare alcun oggetto sotto il rilevatore del formato dell'originale. La chiusura dell'alimentatore automatico dei documenti quando è presente un oggetto sottostante può danneggiare la lastra del rilevatore di formato dell'originale e impedire la corretta determinazione di quest'ultimo.

## Funzionamento

Posizionare l'originale.
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

- Quando si posizionano gli originali, orientarli come illustrato di seguito.

- *Per posizionare un originale con orientamento verticale, disporlo come mostrato nella figura intitolata "Orientamento orizzontale" e specificare tale orientamento al punto 5.
- Gli originali in formato A5 (5-1/2" x 8-1/2") devono essere posizionati con orientamento verticale (). Se vengono posizionati con orientamento orizzontale (), è possibile che venga rilevato un formato non corretto. Se l'originale è in formato A5R (5-1/2" x 8-1/2"R), immettere manualmente il formato dell'originale.

Specificare la destinazione.

- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- VISUALIZZAZIONE DI UN ELENCO DELLE DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- IMMISSIONE MANUALE DELL'INDIRIZZO
- IMPOSTAZIONE DI UNA CARTELLA DI RETE
- RICHIAMO DI UNA DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO

L'icona riportata sul tasto indica il tipo di destinazione memorizzata per il tasto.
: Scansione per e-mail
: Scansione su FTP
: Scansione su Cartella di rete
: Scansione su desktop

- Se quando si tocca un tasto a sfioramento la schermata cambia senza toccare , viene automaticamente specificata la destinazione del tasto toccato.
- Durante l'esecuzione di una scansione per e-mail è possibile inviare copie per conoscenza o copie per conoscenza nascoste ad altre destinazioni. Toccare per selezionare le destinazioni desiderate.
- È possibile specificare più destinazioni.
- Per modificare [Oggetto], [Nome File], [Nome risposta] o [Testo mess.], toccare una casella di inserimento di destinazione oppure [Opzioni].

- Durante la trasmissione di una scansione, è possibile modificare l'oggetto, il nome file, il nome risposta o il testo del messaggio.

Toccare il tasto [Originale].
Toccare il tasto corrispondente all'orientamento appropriato.
Specificare l'orientamento dell'originale posizionato al punto 1.
Al termine della procedura di impostazione toccare .

- È possibile modificare esposizione, risoluzione, formato di file, modalità di colore e altre impostazioni
  Toccare i relativi tasti.

- SCANSIONE AUTOMATICA DELLE DUE FACCIATE DI UN ORIGINALE (ORIGINALE A 2 FACCIATE)
- FORMATO DI SCANSIONE E FORMATO DI INVIO (INGRANDIMENTO O RIDUZIONE)
- MODIFICA DELL'ESPOSIZIONE E DEL TIPO DI IMMAGINE DELL'ORIGINALE
- MODIFICA DELLA RISOLUZIONE
- MODIFICA DEL FORMATO IN MODALITÀ DI SCANSIONE O DI INSERIMENTO DATI
- MODIFICA DELLA MODALITÀ COLORE

- Il tasto [Altri] consente di configurare varie funzioni, ad esempio la trasmissione di due pagine di un originale come un unico foglio o di pagine originali di formati diversi.

Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale.
Toccare il tasto [Anteprima] per controllare l'anteprima di un'immagine prima di inviare l'originale.

- Se l'originale è stato inserito nell'alimentatore di documenti, l'apparecchio emette un segnale acustico al termine della scansione, dopodiché ha inizio la trasmissione.
- Se l'originale viene collocato sul piano documenti, sul pannello a sfioramento viene visualizzato il tasto [Fine Lettura]. Se l'originale è composto da una sola pagina, passare al punto 7. Per eseguire la scansione di più pagine, passare al punto 6.

Se è impostato un formato di file PDF criptato, PDF criptato con lettere nere evidenziate, PDF criptato ad alta compressione o PDF criptato ad alta compressione (ultra fine), quando si tocca il tasto [Start] viene richiesto di immettere la password.
Toccare il tasto [Immissione] per aprire la schermata della tastiera, immettere la password (massimo 32 caratteri), quindi toccare il tasto [OK]. Per aprire il file PDF criptato, il destinatario dovrà utilizzare la password immessa in questa schermata.
Per annullare Criptare PDF, toccare il tasto [Annulla]. Verrà visualizzata la schermata delle impostazioni di formato, in cui è possibile modificare il tipo di file.
Selezionare un altro tipo di file e toccare il tasto [Start] per iniziare la trasmissione.
Se l'originale è stato collocato sul piano documenti, sostituirlo con l'originale successivo e toccare il tasto [Start].
Ripetere l'operazione fino al termine della scansione di tutti gli originali.
Toccare il tasto [Fine Lettura].
L'apparecchio emette un segnale acustico per indicare che l'operazione è terminata.

- Se dopo la visualizzazione della schermata di conferma non viene eseguita alcuna operazione per un minuto, la scansione termina automaticamente e la trasmissione viene prenotata.
- Toccare il tasto [Cambia impost.] per modificare l'esposizione, la risoluzione, il formato di scansione e il formato di invio per ciascuna pagina originale digitalizzata. Tuttavia, se in Altri è selezionata l'opzione "Formato Biglietto", durante la scansione delle pagine con numero pari è possibile modificare solo l'esposizione.

Torna all'inizio