# PARTE SUPERIORE

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti all'interno della macchina.
×
Cartuccia del toner
Questa cartuccia contiene toner. In caso di esaurimento del toner in una cartuccia, sostituirla con una nuova.
- SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TONER
×
Unità fusore
In questa zona si applica del calore per fondere l'immagine trasferita sulla carta.
L'unità fusore è calda. Fare attenzione a non ustionarsi durante la rimozione della carta inceppata.
×
Cinghia di trasferimento
La cinghia cattura l'immagine formata dal toner fuori del fotoconduttore e la trasferisce sulla carta.
Non toccare né danneggiare la cinghia di trasferimento.
Tale operazione potrebbe causare un'immagine difettosa.
×
Sportello laterale destro
Aprire questo sportello per eliminare la carta inceppata.
×
Sportello del modulo invertitore della carta
Questa unità consente di invertire la carta durante la stampa su due facciate. Aprire questo sportello per eliminare la carta inceppata.
×
Interruttore di alimentazione principale
Usare questo interruttore per attivare l'alimentazione della macchina.
Quando si utilizzano le funzioni fax o Internet Fax, tenere sempre questo interruttore sulla posizione "".
- ACCENSIONE
×
Vaschetta raccogli toner
Raccoglie il toner residuo in eccesso dopo le operazioni di stampa.
- SOSTITUZIONE DELLA VASCHETTA RACCOGLI TONER
Un tecnico dell'assistenza raccoglierà la vaschetta raccogli toner sostituita.
×
Leva di rilascio della vaschetta raccogli toner
Azionare questa leva quando è necessario rilasciare il blocco della vaschetta raccogli toner per sostituirla o per pulire l'unità laser.
- PULIZIA DELL'UNITÀ LASER
- SOSTITUZIONE DELLA VASCHETTA RACCOGLI TONER
×
Maniglia
Estrarla e afferrarla per spostare la macchina.
×
Sportello laterale destro del vassoio carta
Aprire questo sportello per eliminare la carta inceppata nel vassoio 2, 3 o 4.
×
Sportello laterale destro
Aprire questo sportello per eliminare la carta inceppata nel vassoio 1.
×
Leva di rilascio dello sportello laterale destro
Per rimuovere carta inceppata, tenere tirata la leva verso l'alto in modo da aprire lo sportello laterale destro.
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.
Torna all'inizio