# IL TONER NON ADERISCE CORRETTAMENTE O LA CARTA VIENE STROPICCIATA

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
Si sta utilizzando una carta che non corrisponde a quelle specificate? | Utilizzare tipi di carta consigliati da SHARP. Se si utilizza una carta di tipo speciale (non supportata) o compatibile con altri modelli, la carta potrebbe incepparsi, stropicciarsi o macchiarsi. - "MATERIALI DI CONSUMO" nella "Guida di apprendimento rapido"
Il tipo di carta è stato impostato correttamente? | Scegliere il tipo di carta corretto nelle impostazioni del vassoio. Assicurarsi che non si sia verificato quanto segue: Si sta utilizzando carta pesante, ma nelle impostazioni del vassoio è stato selezionato un tipo di carta diverso. (L'immagine potrebbe scomparire se viene sfregata.) Si sta utilizzando una carta non pesante, ma nelle impostazioni del vassoio è stata selezionata la carta pesante. (La carta potrebbe stropicciarsi o incepparsi.) Modalità di impostazione→[Impostazioni Vassoio Carta] → [Registrazione vassoio]
La carta è caricata in modo che la stampa venga eseguita sulla facciata posteriore? | Controllare il lato anteriore e posteriore del foglio. Alcuni tipi di carta come etichette e lucidi hanno lati anteriori e posteriori specifici. Se la stampa avviene sulla facciata errata di etichette o lucidi, il toner potrebbe non aderire correttamente. Pertanto, l'immagine potrebbe risultare poco definita.

Torna all'inizio