# CONTROLLO DELL'IMMAGINE PRIMA DELLA STAMPA

## Panoramica

Controllare sul pannello a sfioramento l'immagine dei dati ricevuti prima di stampare.
Questa funzione è disponibile se [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazione anteprima] → [Impostazione verifica immagini ricevute] è abilitato* in modalità di impostazione.
* L'impostazione predefinita è disabilitata.
Informazioni importanti per l'utilizzo di questa funzione
Se i dati fax ricevuti non vengono stampati o eliminati, la memoria fax si esaurirà e la macchina non sarà più in grado di ricevere fax. Quando si utilizza questa funzione, è consigliabile stampare i dati ricevuti il più presto possibile, senza lasciarli nella memoria fax.
È possibile visualizzare la rimanente capacità di memoria fax nella schermata di base della modalità fax.
A seconda delle dimensioni dei dati ricevuti, è possibile che parte dell'immagine non venga visualizzata nel pannello a sfioramento.
L'elenco dei dati ricevuti può essere visualizzato anche nella schermata di stato dei lavori quando si visualizza il display dello stato dei lavori.
I dati ricevuti possono essere inoltrati, eliminati o salvati dall'elenco di dati ricevuti.

- INOLTRO MANUALE DEI DATI RICEVUTI
- SALVATAGGIO DEI DATI RICEVUTI

## Funzionamento

Quando si ricevono i dati, sarà visualizzato in alto alla schermata.

1. #### Nelle Informazioni di Sistema, selezionare la scheda [Informazioni Evento] e toccare il tasto [Controlla immagine ricezione fax]

   Sono elencati i dati di ricezione.
   È inoltre possibile visualizzare l'elenco dei dati ricevuti toccando il display dello stato dei lavori e quindi il tasto [Controlla dati ricevuti] sul pannello operativo nella schermata di stato dei lavori.

2. #### Toccare il tasto dei dati ricevuti che si desidera controllare, quindi toccare il tasto [Conferma immagine] sul pannello operativo

   Visualizza l'immagine di dati ricevuta.
   - Toccare per mostrare un elenco di dati ricevuti. La visualizzazione a elenco o con miniature è modificabile a seconda della modalità di impostazione.
   - Per eliminare un'immagine ricevuta, toccare il tasto [Cancella] sul pannello operativo.
   - Per trasferire l'immagine ricevuta selezionata, toccare il tasto [Inoltra ad altra destinazione].
     - INOLTRO MANUALE DEI DATI RICEVUTI
   - Per salvare l'immagine ricevuta selezionata, toccare il tasto [File].
     - SALVATAGGIO DEI DATI RICEVUTI
   - Per memorizzare il numero di fax del mittente in "Impostazione numeri consentiti/rifiutati", toccare il tasto [Memorizza come fax indesiderato] e quindi, nella schermata del messaggio di conferma, toccare il tasto [Archivia].
     Specificare un numero di fax del mittente come numero per "Impostazione numeri consentiti/rifiutati", in modalità di impostazione (amministratore", selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di ricezione] → [Impostazione numeri consentiti/rifiutati].

3. #### Toccare l'immagine da stampare, quindi toccare il tasto [Stampa] sul pannello operativo

   La macchina inizia a stampare l'immagine.
   - [Selezionare tutto]: seleziona tutte le immagini visualizzate.
   - [Rilascia tutta la pagina]: annulla tutte le immagini selezionate tramite "Selezionare tutto".
   - /: utilizzare questi tasti per ingrandire o ridurre un'immagine.
   - /: ruota l'immagine in senso antiorario od orario.
   - Un'immagine di anteprima è un'immagine visualizzata sul pannello a sfioramento. È diversa dal risultato di stampa effettivo.
   - Toccare il tasto [Cancella interv. spec.] per eliminare l'area indesiderata dell'immagine. Specificare l'area dell'immagine che si desidera eliminare nella schermata Cancella gamma specificata.
   - Per inoltrare l'immagine ricevuta selezionata, toccare il tasto [Inoltra ad altro indirizzo].
     - INOLTRO MANUALE DEI DATI RICEVUTI
   - Per salvare l'immagine selezionata, toccare il tasto [File].
     - SALVATAGGIO DEI DATI RICEVUTI

Torna all'inizio