# CONTROLLO DI FAX RICEVUTI CON RICEZIONE CONFIDENZIALE F-CODE

## Panoramica

Quando un fax confidenziale F-code viene ricevuto, tale fax viene memorizzato nella casella di memoria specificata dal codice F-code. Per controllare i fax ricevuti, inserire il codice di accesso per la stampa.

- I fax confidenziali ottengono automaticamente la priorità nella coda di lavoro.
- Il fax viene cancellato automaticamente dalla memoria dopo la stampa.

Per stampare automaticamente un rapporto di transazione quando viene ricevuto un fax confidenziale F-code:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di default] → [Impostazione Selezione Stampa Report Transazioni] → [Ricezione riservata].
Se si dimentica il codice di accesso di stampa:
Non è possibile utilizzare la macchina per verificare un codice di accesso di stampa specificato. Non dimenticare il codice di stampa. In caso di dimenticanza o di necessità di verificare il codice di accesso, rivolgersi al rivenditore di fiducia o al centro di assistenza autorizzato più vicino.

## Funzionamento

La macchina squilla e il fax viene ricevuto.
Alla fine della ricezione viene emesso un segnale acustico.
Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Casella Memoria].
Dalla scheda [Confidenziale] toccare il tasto [Verifica Elenco Dati Ricevuti] sul pannello operativo.
Toccare il tasto della casella di memoria contenente il fax confidenziale.
"" viene visualizzato sui tasti delle caselle di memoria che hanno ricevuto fax. I tasti delle caselle di memoria che non hanno ricevuto fax sono visualizzati in grigio e non possono essere selezionati.
Inserire il codice di accesso di stampa usando i tasti numerici.
Mentre si digita ciascuna cifra, "-" diventa un asterisco ("*").
Fare attenzione a immettere il codice di stampa esatto. In caso di errori verrà visualizzato un messaggio e verrà ripristinata la schermata di immissione. È possibile premere il tasto [Cancella] per tornare al passo 4.
Toccare il tasto dei dati ricevuti che si desidera controllare, quindi toccare il tasto [Conferma immagine].
Visualizza l'immagine di dati ricevuta.
Per stampare il documento, toccare il tasto [Stampa].
Torna all'inizio