# RICEZIONE DI UN FAX DOPO LA RISPOSTA A UNA CHIAMATA SUL TELEFONO INTERNO(RICEZIONE REMOTA)

## Panoramica

Attenersi alle istruzioni che seguono per avviare la ricezione di un fax dopo aver risposto a una chiamata e parlato al telefono interno.
Se si usa una linea a impulsi, impostare il telefono interno per l'invio di segnali di tono.

- Per ricevere un fax dopo avere risposto a una chiamata sul telefono interno:
  In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di Sistema] → [Ricezione/Invio Dati Fax] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni Di Ricezione] per abilitare [Ricezione Manuale].
- Per cambiare il numero per la ricezione di fax:
  In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di default] → [Impostazione Numero Ricezione Remoto].

## Funzionamento

Mentre la macchina squilla, sollevare il ricevitore per parlare.
Segnalare alla macchina di avviare la ricezione del fax.
Premere dal telefono interno.
Riposizionare il ricevitore.
Verrà emesso un segnale acustico al termine della ricezione.
Torna all'inizio