# USO DELL'ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI PER LA TRASMISSIONE

## Panoramica

L'archiviazione degli originali digitalizzati nella memoria della macchina prima della loro trasmissione si chiama "TX memoria".
Questa sezione descrive come eseguire la scansione dell'originale tramite l'alimentatore automatico dei documenti e inviare i dati tramite la funzione di trasmissione della memoria.

- Per inviare un originale spesso o comunque un originale che non possa essere inserito nell'alimentatore automatico dei documenti, aprire l'alimentatore automatico dei documenti e collocare l'originale sul piano documenti.
- Se è in corso un lavoro fax durante l'esecuzione della funzione di trasmissione, il fax viene trasmesso al termine del lavoro in corso.
- Se la memoria si riempie durante la scansione degli originali, verrà visualizzato un messaggio e la scansione si interromperà. Se l'Invio Rapido è abilitato per la trasmissione, verranno trasmessi gli originali acquisiti.

Per impostare il suono da riprodurre al completamento della scansione:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Suono Scansione Completa].

## Funzionamento

Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

Specificare il numero di fax di destinazione.

- IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO
- TRASMISSIONE TRAMITE SELEZIONE A CATENA

Toccare il tasto [Start] per iniziare la trasmissione.
Al termine della scansione, la macchina emetterà un suono.

- Toccare il tasto [Anteprima] per controllare l'anteprima di un'immagine prima di inviare un fax. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE".
- Al termine della scansione di tutti gli originali, viene visualizzato il messaggio "Lavoro memorizzato" con un numero di controllo. Questo numero è registrato nel report delle transazioni e nel report di attività degli invii di immagine e può essere utilizzato per controllare i lavori fax.
  - STAMPA DI RAPPORTI ATTIVITÀ DI INVIO IMMAGINI

###### Per annullare la scansione dell'originale:

Toccare il tasto [Annulla Scansione].
Torna all'inizio