# MODO DI PRERISCALDAMENTO

Questa modalità abbassa la temperatura dell'unità di fusione e pone la macchina in attesa in uno stato di consumo energetico minimo.
La modalità di preriscaldamento verrà attivata se la durata impostata per l'intervallo scade mentre la macchina è in stato di attesa senza che sia stato eseguito un lavoro.
Rispetto alla modalità Timer Spegnimento Automatico, il risparmio di energia è inferiore e il tempo di riattivazione è più breve.
In modalità di preriscaldamento il pulsante [Schermata iniziale] è illuminato e si spegne la luce del pannello a sfioramento e del pulsante [Modo di risparmio energia].
Il pannello a sfioramento viene nuovamente illuminato se viene toccato o se viene premuto il pulsante [Schermata iniziale].
Per impostare la modalità di preriscaldamento:
In modalità di impostazione selezionare [Risparmio Energia] → [Impostazione Modo Di Preriscaldamento].
Viene visualizzato un messaggio 15 secondi prima del passaggio al modo di preriscaldamento. Per chiudere il messaggio e continuare il normale funzionamento, toccare [Continua].
Il messaggio viene visualizzato di nuovo 15 secondi prima della fine del prolungamento del normale tempo operativo.
Se non viene eseguita alcuna azione entro 15 secondi dalla visualizzazione del messaggio, la macchina passa al modo di preriscaldamento.
Per impostare la visualizzazione del messaggio:
Impostare in [Risparmio Energia] → [Impostazione risparmio energia] → [Visualizza il messaggio per il ritardo del passaggio al modo preriscaldamento/Spegnimento automatico] in "Modalità di impostazione (amministratori)".
Torna all'inizio