# INOLTRO DI FAX RICEVUTI(INOLTRO DATI FAX)

## Panoramica

Quando la macchina non può stampare perché ha esaurito la carta o il toner, i fax ricevuti possono essere inoltrati a un'altra macchina fax memorizzata in precedenza.
Questa funzione è utile in un ufficio o ambiente di lavoro con due o più linee telefoniche e un altro fax collegato a una linea telefonica diversa.

- Se alcune pagine di un fax da inoltrare sono già state stampate, verranno inoltrate solo quelle ancora da stampare.
- Un fax inoltrato viene convertito in un lavoro di trasmissione fax. Se la trasmissione non viene eseguita perché è stata annullata o perché si è verificato un errore, il fax verrà conservato in memoria finché non sarà possibile stamparlo.
- Tutti i fax ricevuti vengono inoltrati. Si noti, tuttavia, che i fax ricevuti e memorizzati in una casella di memoria F-code confidenziale non possono essere inoltrati.

## Funzionamento

Toccare il tasto [Impostazioni] nella schermata iniziale.
Toccare [Impostazioni di sistema], quindi toccare [Ricezione/Invio Dati Fax].
Toccare il tasto [Impostazioni Fax].
Per avviare l'inoltro, toccare il tasto [Esegui] in [Inoltro dati ricevuti].
Se viene visualizzata una schermata di immissione della password, l'impostazione "Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti" è abilitata. Immettere la password utilizzando i tasti numerici per avviare l'inoltro.

- STAMPA DI UN FAX PROTETTO DA PASSWORD (MEMORIZZAZIONE IMPOSTAZIONE PER STAMPA DATI RICEVUTI)

Torna all'inizio