# TRASMISSIONI CON USO DELL'ALTOPARLANTE

## Panoramica

Quando si utilizza l'altoparlante per la trasmissione, il fax viene inviato dopo aver composto il numero e stabilito la connessione.

- Se risponde una persona, sarà possibile udirne la voce ma non sarà possibile parlarle.
- Quando viene usato l'altoparlante, la trasmissione ha luogo senza che l'originale venga acquisito in memoria.
- Non è possibile usare una destinazione F-code (contenente indirizzo secondario e codice di accesso).
- Non è possibile utilizzare un tasto a sfioramento con destinazioni multiple o con una destinazione non-fax.
- In modalità Altoparlante non è possibile utilizzare il tasto [Anteprima] per la trasmissione.

## Funzionamento

Posizionare l'originale.
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Toccare il tasto [Altoparlante].
Quando viene stabilita la connessione, si sentirà il suono di linea tramite l'altoparlante della macchina.
Dopo avere toccato il tasto [Altoparlante], usare il dispositivo di scorrimento visualizzato quando si tocca il tasto [Volume altop.] oppure usare il tasto per regolare il volume dell'altoparlante.
Specificare il numero di fax di destinazione.

- IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO
- TRASMISSIONE TRAMITE SELEZIONE A CATENA

Non è possibile utilizzare un tasto a sfioramento in cui sono memorizzate più destinazioni.
Quando viene stabilita la connessione, toccare il tasto [Start] per avviare la trasmissione.
Per annullare la trasmissione:
Per interrompere la trasmissione, toccare il tasto [Stop]. Per interrompere la comunicazione, toccare il tasto [Altoparlante].
Torna all'inizio