# LA STAMPA A COLORI NON VIENE ESEGUITA

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione].
Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il disco rigido o potrebbero andare perduti dati in corso di memorizzazione o di ricezione.

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
La modalità colore è impostata su "Colore"? | Selezionare "Auto" oppure "Colore" come impostazione della modalità di colore. Windows: l'impostazione della modalità di colore è configurata nella scheda [Colore] del driver di stampa. Macintosh: L'impostazione della modalità di colore è configurata nel menu [Colore] della finestra di stampa. In Windows, l'opzione [Stampa B/N] può essere selezionata anche dalla scheda [Principale] del driver della stampante. Se si desidera stampare a colori, verificare che la casella [Stampa B/N] nella scheda [Principale] non sia selezionata .
Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore? | Contattare l'amministratore. Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata, le funzioni utilizzabili potrebbero essere soggette a restrizioni nelle impostazioni utente.

Torna all'inizio