# IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI

Toccare i tasti numerici per immettere il numero di fax di destinazione.
Se si desidera annullare temporaneamente le impostazioni PBX* durante l'invio di un fax:
Toccare il tasto [R] prima di immettere un numero di fax.
* Questa funzione non è disponibile in alcuni paesi e regioni.
Se si desidera inserire una pausa tra le cifre del numero:
Al momento dell'immissione del numero di fax di destinazione, tra i tasti numerici viene visualizzato il tasto [Pausa].
Toccare il tasto [Pausa] per inserire un trattino (-).
Se si desidera specificare più indirizzi, toccare e immettere il numero dell'indirizzo successivo.
In caso di immissione di un numero errato:
Toccare il tasto [C] per cancellare il numero, quindi immettere quello corretto.

## INSERIMENTO DI UNA PAUSA TRA LE CIFRE DI UN NUMERO

Inserire una pausa dopo il numero utilizzato per uscire da un PBX (ad esempio, dopo lo "0") o dopo il prefisso internazionale quando si chiama un numero estero.
Toccare il tasto [Pausa].
Toccando una volta il tasto [Pausa], viene inserito un trattino "-".
Al momento dell'immissione del numero di fax di destinazione, tra i tasti numerici viene visualizzato il tasto [Pausa].
In caso di immissione di un numero errato:
Toccare il tasto [C] per cancellare il numero, quindi immettere quello corretto.
Torna all'inizio