# L'APPARECCHIO NON AVVIA LA RICEZIONE DEL FAX

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "". Dopo che il colore della spia dell'alimentazione principale cambia a verde, premere il pulsante [Accensione].
Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. Altrimenti potrebbe danneggiarsi il disco rigido o potrebbero andare perduti dati in corso di memorizzazione o di ricezione.

Possibile causa | Soluzione
--- | ---
Il modo di ricezione è stato impostato su [Ricezione Manuale] nelle impostazioni di sistema? | Impostare la modalità di ricezione su [Ricezione Automatica]. Quando la modalità di ricezione è impostata su [Ricezione Manuale], l'apparecchio non riceverà i fax automaticamente. "Modalità di impostazione" → [Impostazioni di sistema] → [Ricezione/Invio Dati Fax] → [Impostazioni Fax]] → [Impostazioni Di Ricezione].
È rimasta poca memoria libera? | Aumentare la quantità di memoria disponibile. È possibile aumentare la quantità di memoria disponibile stampando fax ricevuti tramite ricezione confidenziale e altri dati protetti da password ricevuti nonché eliminando i dati memorizzati in caselle di memoria.

Torna all'inizio