# USO DI DUE MACCHINE PER RIDURRE IL TEMPO DI COPIA(COPIA TANDEM)

## Panoramica

Questa funzione suddivide un lavoro di copia in parti uguali su due macchine connesse in rete, per consentire la riduzione del tempo di copia.
Macchina master e macchina slave
La macchina master esegue solo la scansione, mentre una macchina slave registrata nella macchina master esegue solo la stampa senza digitalizzare l'originale.

- Per utilizzare questa funzione è necessario connettere due macchine in rete.
- Anche se alla rete sono connesse più macchine, questa funzione può essere utilizzata solo per condividere un lavoro tra due macchine.
- Per utilizzare la funzione di copia in parallelo, selezionare [Impostazione della connessione parallela] in modalità di impostazione.
- Per configurare l'impostazione della connessione parallela, registrare le informazioni sull'indirizzo IP della macchina slave nella macchina master. Per il numero di porta è consigliabile utilizzare l'impostazione iniziale (50001). Non modificare il numero di porta, a meno che non si verifichi un problema con questa impostazione. L'impostazione della connessione parallela deve essere configurata dall'amministratore di rete. In caso di scambio dei ruoli tra la macchina master e la macchina slave, configurare l'indirizzo IP della macchina master nella macchina slave. Per entrambe le macchine è possibile utilizzare lo stesso numero di porta.
- In questa situazione:
  Un finitore a sella è installato nella macchina master ma non in una macchina slave.
  - La copia in parallelo viene abilitata quando si specificano copie senza pinzatura.
  - La copia in parallelo viene disabilitata quando si specificano copie con pinzatura.
- Come illustrato qui, se la copia in parallelo viene abilitata mediante una funzione disponibile nella macchina master ma non in una macchina slave, verrà visualizzato un messaggio.
- Se una macchina esaurisce la carta
  Se la macchina master o la macchina slave esaurisce la carta, terrà in sospeso il lavoro, che verrà invece continuato dalla macchina che dispone ancora di carta. Una volta aggiunta la carta, il lavoro verrà ripreso.
- Se è specificata l'autenticazione dell'utente
  - La copia in parallelo viene abilitata quando l'autenticazione dell'utente è specificata nella macchina master.
  - La copia in parallelo viene disabilitata quando l'autenticazione dell'utente è specificata nella macchina slave ma non nella macchina master.

Per utilizzare la funzione di copia in parallelo:
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Impostazione della connessione parallela].

## Funzionamento

Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.
Se si utilizza il piano documenti per digitalizzare più pagine originali, cambiare l'originale e toccare il tasto [Scansione agg.].

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Copia in par.].
Sull'icona verrà visualizzato un segno di spunta.
Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].
Per annullare l'impostazione di copia in parallelo:
Toccare il tasto [Copia in par.] per deselezionarlo.
Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.
È possibile impostare fino a 999 copie (serie). Le copie specificate vengono condivise tra la macchina master e la macchina slave. Se il numero di copie è dispari, la macchina master eseguirà più copie della macchina slave.
Se viene impostato un numero errato di copie
Toccare il tasto [C], quindi immettere il numero esatto.
Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.
Verificare che le impostazioni producano i risultati desiderati.
Per annullare tutte le impostazioni:
Toccare il tasto [CA].
Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia.
Quando si esegue una sola serie di copie non è necessario specificare il numero di copie.
Per annullare Copia in par.:
Toccare il tasto [INTERROMPI] sia sulla macchina master che sulla macchina slave.
Torna all'inizio