# IMPOSTAZIONE DEL TIPO E DEL FORMATO DI CARTA CARICATA NEL VASSOIO DI BYPASS

Toccare il tasto [Scelta Carta], quindi toccare il tasto del vassoio di bypass.

- SELEZIONE DEL VASSOIO DELLA CARTA PER LA COPIA

È inoltre possibile richiamare la schermata [Scelta Carta] toccando l'immagine della macchina nella schermata di base.
Toccare il tasto [Tipo] e quindi il tasto corrispondente al tipo della carta caricata.
Toccare il tasto [Formato] e quindi il tasto corrispondente al formato della carta caricata.

- Tasto [Auto-AB]:
  Rileva automaticamente il formato AB appropriato quando si carica carta in formato A4 o B5.
- Tasto [Auto-Inch]:
  Rileva automaticamente il formato in pollici appropriato quando si carica carta in un formato quale 8-1/2"x11".
- Tasto [Imposta dimens.]:
  Toccare questo tasto per specificare manualmente il formato della carta che non viene rilevato automaticamente.
- Tasto [Immissione Diretta]:
  Toccare questo tasto per immettere un valore numerico per il formato della carta caricata.

Al termine della procedura di impostazione toccare .
Per immettere direttamente un formato della carta
Toccare il tasto [Pollici] per impostare il formato della carta in pollici oppure toccare il tasto [AB] per impostarlo in millimetri.
Una volta inserito il formato della carta tramite il tasto , toccare il tasto [OK].
Torna all'inizio