# FINITORE

## Panoramica

Questo dispositivo restituisce fogli ordinati suddivisi in gruppi distinti. Ogni gruppo viene pinzato in base alle necessità.
Per perforare la carta stampata, è necessario installare un modulo di foratura opzionale.

- Nomi delle funzioni
- Materiali di consumo
- Manutenzione del finitore

Nomi delle funzioni
Di seguito vengono descritte le parti che compongono il finitore.
×
Vassoio di uscita
Vassoio in cui vengono riposte le stampe in offset e con punti metallici.
Il vassoio è scorrevole. È possibile estenderlo per stampare su carta di grandi dimensioni (formati A3W, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R e 7-1/4" x 10-1/2"R).
×
Leva
Da utilizzare per spostare il finitore per rimuovere la carta inceppata, sostituire i punti metallici o rimuovere dei punti incastrati.
×
Contenitore dei residui delle perforazioni (quando è installato un modulo di foratura)
Contiene gli scarti delle perforazioni.
×
Sportello anteriore
Aprire questo sportello per rimuovere carta inceppata, sostituire i punti metallici, rimuovere punti incastrati o il contenitore dei residui delle perforazioni.
×
Contenitore dei punti metallici
Contiene le cartucce dei punti metallici. Estrarre questo contenitore per sostituire la cartuccia dei punti o rimuovere dei punti incastrati.
×
Leva di sblocco del contenitore dei punti metallici
Utilizzarla per rimuovere il contenitore dei punti metallici.
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

- Non è possibile installare un finitore insieme a un finitore a sella.
- Prestare attenzione quando si attiva l'alimentazione e durante la stampa poiché il vassoio può spostarsi verso l'alto e verso il basso.

Materiali di consumo
Per il finitore è necessaria la seguente cartuccia pinzatrice:
Cartuccia pinzatrice (circa 5000 punti per cartuccia x 3 cartucce)
MX-SCX1
Manutenzione del finitore
Quando terminano i punti nella cartuccia, viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo. Per sostituire la cartuccia di punti metallici, attenersi alla procedura operativa.

## Funzionamento

Sostituzione della cartuccia
Aprire lo sportello.
Mentre si abbassa la leva a sinistra, far scivolare il finitore verso sinistra finché non si arresta.
Far scorrere con delicatezza il finitore finché non si arresta.
Abbassare la leva di sblocco del contenitore dei punti metallici, quindi estrarre il contenitore.
Tirare il contenitore verso destra.
Rimuovere la cartuccia vuota dal contenitore dei punti metallici.
Inserire una nuova cartuccia nel contenitore dei punti metallici, come illustrato.
Spingere a fondo la cartuccia di punti metallici, finché non scatta in posizione.
Reinserire il contenitore dei punti metallici.
Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici finché non scatta in posizione.
Far scorrere il finitore all'indietro verso destra.
Far scorrere con delicatezza il finitore all'indietro verso destra, finché non scatta nella posizione originaria.
Chiudere lo sportello.
Effettuare una copia di prova con la funzione di fascicolazione con pinzatura, per verificare che la pinzatura venga eseguita correttamente.
Effettuare una copia di prova con la funzione di fascicolazione con pinzatura, per verificare che la pinzatura venga eseguita correttamente.
Torna all'inizio